ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  відділу містобудування та  архітектури 
	02.10.2019р.
	 №
	25/20-19


Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
№ 24/19-19  від  02.10.2019р.
Реконструкція автозаправочної станції з автомобільним 

газозаправним обладнанням 
(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані: 
1.  Реконструкція
	(вид будівництва,

	вул. Харківська, 14а, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

	 адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

	2. ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», м. Київ, вул. Солом’янська, 11. Керівник – Вандич В.В.                                                    Довірена особа – Дуров Станіслав Вадимович, тел. 0636367219.

	(інформація про замовника)

	3. Цільове призначення земельної ділянки: інша комерційна діяльність. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки: відповідно до Плану зонування території м. Павлоград, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради Дніпропетровської обл. від 23.12.2013 року № 1121-40/VI (зона ТР-2).       

	(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки)містобудівній документації на місцевому рівні)


Містобудівні умови та обмеження:

	1.  Граничнодопустима висота будівлі – 5 м.

	(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

	2.  31%

	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

	3.  Не визначається

	(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

	4. Відстань від будівлі до червоної лінії вул. Харківська – 32 м, до лінії регулювання забудови вул. Харківська – 28 м. Відстань від об’єкта до сусідньої будівлі – 20 м.

	(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

	5. Відсутні 

	(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)



	6. Відстань від об’єкта до інженерних мереж: кабелю електромережі – 8 м, газопроводу – 25 м, водопроводу – 9 м, каналізації – 14 м. 
     Охоронні зони інженерних мереж: лінії електромережі – 1 м, газопроводу – 2 м, водопроводу – 5 м, каналізації – 3 м.

	(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


В.о. начальника відділу 

містобудування та архітектури 





        Л.Є.Таран
________________________________________                                           ___________                                         __________________

   (уповноважена особа відповідного                                                                (підпис)                                                        (П.І.Б.)

  уповноваженого органу  містобудування та архітектури)
