Технічне завдання
	Поточний ремонт дороги по вул.Європейська в м.Павлоград

Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	====Ямковий ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Холодне фрезерування покриття навісною
фрезою, при глибині фрезерування 40 мм
[при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
кількість: 124+98+54
	1 м2
	276

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або
виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50мм)
[при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	1 м2
	276

	Навантаження асфальтогранулята вручну
кількість: 16,56*0,1
	1 т
	1,656

	Навантаження асфальтогранулята
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3
кількість: 16,56*0,9
	100 т
	0,14904

	Перевезення асфальтогрануляту до 12 км
(без урахування вартості навантажувальних 
 робіт) 
кількість: 276*0,05*2,4*0,5
	т
	16,56

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 3 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	124

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 10 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	98

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 25 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	54

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1 на модифікованому бітумі
кількість: 0,12*276
	т
	33,12

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: 0,0012*276
	т
	0,3312

	====Суцільний ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Виправлення профілю основ без додавання
нового матеріалу
	100м2
	19,85

	Улаштування вирівнюючого шару основи із
щебенево-піщаної суміші
асфальтоукладальником за ширини
укладання 7 м
кількість: 1985*0,15
	100м3
	2,9775

	Готова піщано-щебенева суміш, розмір
зерен понад 0 до 40 мм
кількість: 1,26*297,75
	м3
	375,165

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	1000 м2
	1,985

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: 1985*0,12
	т
	238,2



