Технічне завдання
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	 Роздiл 1. Проїзжа частина 
	
	

	====Ямковий ремонт проїзжої частини=====
	
	

	Холодне фрезерування покриття навесною
фрезою, при глибині фрезерування 40 мм
[при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
кількість: 86+63+42
	1 м2
	191

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або
виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм)
[при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	1 м2
	191

	Навантаження асфальтогрануляту вручну
кількість: 11,46*0,1
	1 т
	1,146

	Навантаження асфальтогрануляту
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3
кількість: 11,46*0,9
	100 т
	0,10314

	Перевезення асфальтогранулята до 12 км 
(без урахування вартості навантажувальних 
 робіт) 
кількість: 191*0,05*2,4*0,5
	т
	11,46

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 3 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	86

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: 0,12*86
	т
	10,32

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: 0,0012*86
	т
	0,1032

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 10 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	63

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: 0,12*63
	т
	7,56

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: 0,0012*63
	т
	0,0756

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 25 м2, при
товщині шару до 50 мм [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]
	1 м2
	42

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: 0,12*42
	т
	5,04

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: 0,0012*42
	т
	0,0504

	====Суцільний ремонт проїзжої частини===
	
	

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг
за допомогою машин для холодного
фрезерування асфальтобетонних покриттів
шириною фрезерування 2100 мм та
глибиною фрезерування 50 мм [на однiй
половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]
	1000м2
	2,304

	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування
додавати ( до 6 см) або виключати до норми
18-3-1 [на однiй половинi проїжджої частини
при систематичному русi транспорту на
другiй]
	1000м2
	2,304

	Перевезення асфальтогранулята до 12 км 
(без урахування вартості навантажувальних 
 робіт) 
кількість: r2(2304*0,05*2,4*0,7)
	т
	193,54

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з щебенево-
піщаної суміші, жорстви [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
	100м3
	0,59

	Готова піщано-щебенева суміш, розмір
зерен понад 0 до 40 мм
кількість: 1,26*59
	м3
	74,34

	Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй
половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй]
кількість: 2,0*0,4
	1т
	0,8

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: R2(1,03*0,8)
	т
	0,82

	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із
застосуванням укладальників
асфальтобетону [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
кількість: r2(2304*0,06*2,4)
	100т
	3,3178

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: r2(331,78*1,01)
	т
	335,1




