Технічне завдання
	Поточний ремонт проїзду від вул.Богуна Івана до вул.Миколи Лисенка
 в м.Павлоград
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	====Суцільний ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Холодне фрезерування покриття навесною
фрезою, при глибині фрезерування 40 мм
кількість: 45*7,3
	1 м2
	328,5

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або
виключати за нормою 10-2-36-4
	1 м2
	328,5

	Навантаження асфальтогрануляту вручну
кількість: 19,71*0,1
	1 т
	1,971

	Навантаження асфальтогрануляту
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3
кількість: 19,71*0,9
	100 т
	0,17739

	Перевезення асфальтогранулята до 10 км 
(без урахування вартості навантажувальних 
робіт) 
кількість: 328,5*0,05*2,4*0,5
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	19,71

	Виправлення профілю основ без додавання
нового матеріалу
	100м2
	18,2

	Улаштування вирівнюючого шару основи із
щебенево-піщаної суміші
асфальтоукладальником за ширини
укладання до 7 м
кількість: 1820*0,1
	100м3
	1,82

	Готова піщано-щебенева суміш, розмір
зерен понад 0 до 40 мм
кількість: 1,26*182
	м3
	229,32

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	1000 м2
	1,82

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: 1820*0,12
	т
	218,4



