Технічне завдання
	Поточний ремонт проїзду від вул.Милосердова Володимира до
 вул.Леоніда Каденюка в м.Павлоград
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	===Ямковий ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Холодне фрезерування покриття навісною
фрезою, при глибині фрезерування 40 мм
кількість: 45+67+43
	1 м2
	155

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або
виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм)
	1 м2
	155

	Навантаження асфальтогранулята вручну
кількість: 9,3*0,1
	1 т
	0,93

	Навантаження асфальтогрануляту
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3
кількість: 9,3*0,9
	100 т
	0,0837

	Перевезення асфальтогранулята до 12 км
(без урахування вартості навантажувальних 
робіт)
кількість: r2(155*0,05*2,4*0,5)
	т
	9,3

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 3 м2, при
товщині шару до 50 мм
	1 м2
	45

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 10 м2, при
товщині шару до 50 мм
	1 м2
	67

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 25 м2, при
товщині шару до 50 мм
	1 м2
	43

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: 0,12*155
	т
	18,6

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: 0,0012*155
	т
	0,186

	==Сусільний ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з щебенево-
піщаної суміші, жорстви
кількість: r2(154,35*0,2+291*0,06)
	100м3
	0,4833

	Готова піщано-щебенева суміш, розмір
зерен понад 0 до 40 мм
кількість: r2(48,33*1,26)
	м3
	60,9

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг
за допомогою машин для холодного
фрезерування асфальтобетонних покриттів
шириною фрезерування 2100 мм та
глибиною фрезерування 50 мм
	1000м2
	1,34739

	Перевезення асфальтогранулята до 12 км
(без урахування вартості навантажувальних 
робіт)
кількість: r2(1347,39*0,05*2,4*0,7)
	т
	113,18

	Розливання в'яжучих матеріалів
кількість: r2(1347,39*0,4/1000)
	1т
	0,54

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: r2(0,62*1,03)
	т
	0,64

	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги
до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	1000 м2
	1,34739

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[bookmark: _GoBack][асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: R2(1347,39*0,12)
	т
	161,69

	Заміна бордюрів та люків дорожної частини
	 
	 

	Розбирання бортових каменів
	100м
	0,1

	Навантаження сміття вручну
	1 т
	0,72

	Перевезення сміття до 12 км (без
урахування вартості навантажувальних  
робіт)
	т
	0,72

	Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при інших видах покриттів
	100м
	0,1

	Бордюр дорожний 1000х150х300
	шт
	10

	Заміна люків
	шт
	2

	Люк з замком важкий полімерпіщаний ТС
250, призначений для колодязів у зонах з
інтенсивним рухом,розрахований на 
навантаження 25 тн
	шт
	2



