Технічне завдання
	Поточний ремонт дороги по вул.Виноградна (від буд. №8 до буд.№24)
  в м.Павлоград
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	====Ямковий ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Холодне фрезерування покриття фрезою
навісною, при глибині фрезерування 40 мм
кількість: 10+29
	1 м2
	39

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або
виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм)
кількість: 10+29
	1 м2
	39

	Навантаження асфальтогрануляту вручну
кількість: 2,34*0,1
	1 т
	0,234

	Навантаження асфальтогрануляту
екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
кількість: 2,34*0,9
	100 т
	0,02106

	Перевезення асфальтогранулята до 9 км
(без урахування вартості навантажувальних
робіт)
кількість: R2(39*0,05*2,4*0,5)
	т
	2,34

	[bookmark: _GoBack]Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 3 м2, при
товщині шару до 50 мм
	1 м2
	29

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного
покриття без розламування старого
покриття площею ремонту до 10 м2, при
товщині шару до 50 мм
	1 м2
	10

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: R2(39*0,0012)
	т
	0,05

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: R2(39*0,1208)
	т
	4,71

	====Суцільний ремонт проїзжої частини====
	 
	 

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг
за допомогою машин для холодного
фрезерування асфальтобетонних покриттів
шириною фрезерування 2100 мм та
глибиною фрезерування 50 мм
кількість: 168+55+50+60
	1000м2
	0,333

	Перевезення асфальтогранулята до 9 км
(без урахування вартості навантажувальних
робіт)
кількість: R2(333*0,05*2,4*0,7)
	т
	27,97

	Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з щебенево-
піщаної суміші, жорстви
	100м3
	0,0983

	Готова піщано-щебенева суміш, розмір
зерен понад 0 до 40 мм
кількість: R2(9,83*1,26)
	м3
	12,39

	Розливання в'яжучих матеріалів
кількість: R3(333*0,4/1000)
	1т
	0,133

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
кількість: R3(0,133*1,03)
	т
	0,137

	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із
застосуванням укладальників
асфальтобетону
кількість: R2(333*0,05*2,4)
	100т
	0,3996

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
Б, марка 1
кількість: R2(39,96*1,01)
	т
	40,36



