Технічне завдання
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Соборна, 62 в м. Павлоград. Коригування	
 	 	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Демонтаж	 	 	 	
 	=================================	 	 	 	
1	Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев
твердих листяних порід висотою понад 3 м, діаметр
стовбура понад 50 см до 60 см	м3	10	 	
2	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни,
модрини, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	10	 	
3	Навантаження сміття вручну	 т	0,81055	 	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	7,29495	 	
5	Перевезення сміття до 12 км	т	8,1055	 	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2	 м3	10	 	
 	=================================	 	 	 	
7	Розбирання бортових каменів	м	365	 	
8	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,75	 	
9	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	27,5	 	
10	Демонтаж опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм (із
збереженням)	м3	0,9	 	
11	Навантаження сміття вручну	 т	9,6405	 	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	86,7645	 	
13	Перевезення сміття до 12 км	т	96,405	 	
14	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за
допомогою машин для холодного фрезерування
асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування
2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	670	 	
15	Перевезення сміття (асфальтогрануляту, без
врахування навантаження) до 5 км	т	56,28	 	
 	Проїзна частина	 	 	 	
 	=================================	 	 	 	
16	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	м	258	 	
17	Бордюр дорожний , розміром 1000х300х180 мм  	шт	258	 	

1	2	3	4	5	
18	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	15,222	 	
19	Розливання в'яжучих матеріалів	т	0,46632	 	
20	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,48031	 	
21	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із застосуванням
укладальників асфальтобетону	т	31,77	 	
22	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
(АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)	т	32,088	 	
23	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,
5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	 м2	670	 	
24	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
(АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)	т	80,936	 	
 	Тротуари та вимощення	 	 	 	
 	=======================	 	 	 	
25	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	119	 	
26	Поребрики БР 1000-200-80	шт	119	 	
27	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,545	 	
28	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (нижній шар-
10см)	м3	27,5	 	
29	Суміш піщано-щебенева ЩПС-7	м3	34,65	 	
30	Розливання в'яжучих матеріалів	т	0,1914	 	
31	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,19714	 	
32	Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	275	 	
33	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 5см	м2	275	 	
34	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
(АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 50/70)	т	32,945	 	
 	Майданчик	 	 	 	
 	=======================	 	 	 	
35	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм
з навантаженням на автомобілі-самоскиди	м2	600	 	
36	Перевезення ґрунту до 10 км	т	391	 	
37	Перевезення ґрунту до 1 км (для засіпання ям)	т	17	 	
38	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	70	 	
39	Поребрики БР 1000-200-80	шт	70	 	
40	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,85	 	
41	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	м3	60	 	
42	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із
щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]	м2	600	 	
43	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	75,6	 	
44	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (шар-20см)	м3	120	 	
45	Суміш піщано-щебенева ЩПС-7	м3	151,2	 	
 	Ремонт колодязів	 	 	 	
 	=======================	 	 	 	

1	2	3	4	5	
46	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000
мм (із збережених матеріалів)	м3	0,9	 	
47	Улаштування шару бетонного (нарощування горловини
колодязя діам.1,0 м)	м3	0,5	 	
48	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5	 	
49	Установлення люка	шт	5	 	
50	Люк полімер-піщаний для колодязiв А15 з запірним
пристроєм	шт	5	 	

Перелік кваліфікаційних вимог
Учасник зобов’язаний перед подачею тендерної пропозиції відвідати та оглянути об'єкт, з метою виконання обсягів робіт згідно технічних вимог тендерної документації. 
Для підтвердження відвідування та огляду об'єкту учасник надає у складі тендерної пропозиції акт відвідування та огляду об'єкта (або іншого документа у довільній формі), із зазначенням адреси його місцезнаходження, завірений підписом уповноваженої особи учасника та уповноваженої особи Замовника, із зазначенням їх прізвища та ініціалів.
Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.
Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
Роботи надаються відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (наказ Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 №154 із змінами, внесеними наказом Міністерства з питань ЖКГ № 94 від 24.07.2007 р.) з дотриманням «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54).
Гарантія якості виконаних робіт –10 років на капітальний ремонт з дня підписання актів про виконання робіт.
Учасник процедури закупівлі (далі-Виконавець) повинен мати відповідну кількість осіб, що задіяні у виконанні даних робіт.
Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника. 
Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.
Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем робіт.
Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання робіт покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).
При наданні робіт повинні використовуватися асфальтобетонні суміші дрібнозернисті типу Б марки 1. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники асфальтобетонних сумішей, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості суміші асфальтобетонної.
Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.
Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу робіт з капітального ремонту асфальтового покриття .
Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. 
Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні робіт).
Виконання роботи з капітального ремонту дорожнього покриття контролюється технаглядом. Виконавець робіт повинен здійснювати фотофіксацію виконаних робіт та надавати фотографії виконаних робіт на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber) або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання робіт по об’єкту.  
У Виконавця робіт має бути договір на утилізацію відходів. 
Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття (залишків асфальтобетонної крихти, яка не придатна до подальшого використання, та будівельні відходи) виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .
Асфальтобетонна крихта, яка придатна для подальшого використання  передається та складується на місця, які визначені Замовником. Після  складування  Виконавець підписує  відповідний акт прийому-передачі  між Виконавцем послуг та організацією, яка приймає матеріал.
Акт виконаних робіт надається за формою КБ-3, КБ-2в. Акт виконаних робіт спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. 
Після виконання робіт Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних послуг із зазначенням адреси та схеми виконання робіт.
Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання робіт .
У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню робіт, Виконавець самостійно виявляє власників транспортних засобів та проводить з ними роз’яснювальну роботу з метою звільнення територій, на якій виконуються роботи, від транспортних засобів. 
У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання робіт Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства. 
У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання робіт, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані роботи (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних робіт Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та виконати роботи без додаткової оплати.
Відповідальність за якість та своєчасне надання робіт несе Виконавець відповідно до законодавства.
Виконавець забезпечує наявність власної випробувальної лабораторії або залученої на договірних засадах, яка має атестат про акредитацію, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 на випробування матеріалів, які використовуються при ремонтах автомобільних доріг, а також забезпечує здійснення відбору зразків – кернів асфальтобетонного покриття  з наданням відповідних висновків (протоколів) щодо відповідності вимогам ДСТУ.
Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання робіт, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.
Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання робіт працівники Виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.
	При виконанні робіт необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір. 
При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання робіт.
В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховувати.
Забезпечувати на місці надання робіт вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання робіт.
Перед організацією робіт Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.
Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів робіт;
Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Серед матеріально-технічної бази Учасника обов’язково мають бути:

- Автогудронатори, місткість 3500 л;
- Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 10 т;
- Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год;
- Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год;
- Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість 0,25 м3;
- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т;
- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т;
- Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т;
- Крани на автомобільному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т;
-Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм;
-Машини поливально-мийні, місткість 6000 л;
або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

Вода 	м3	38,58549	
Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50	т	0,67745	
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	145,969	

Начальник відділу реконструкції,
будівництва та енергозбереження				Олена МАКАРЕВИЧ