Технічне завдання
	«Поточний ремонт дороги по вул. вул.Героїв-рятувальників  в   м. Павлоград»
Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)



	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	
Примітка

	 
	Розділ № 1 Підготовчі роботи

	



	 
	 
	

	Холодне фрезерування покриття фрезою на базі трактора, при глибині фрезерування: 40 мм
	1 м2
	134,0
	

	На кожні 10 мм зміни глибини додавати (до 50мм) за нормою 2-36-4
	1 м2
	134,0
	

	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм, глибина фрезерування 50 мм
	1000 м2 покриття
	0,1725
	

	Навантаження асфальтогрануляту вручну
	1 т
	4,15
	

	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами (асфальтогранулят)
[12,0 км]
	т
	19,28
	

	Установлення люка
(Демонтаж)
	шт
	1,0
	Вказ. заст. п. 2.8г ;
K2=0,60; K5=0,60;
K6=0,60

	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	1,0
	(повернення матеріалу)

	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм
(Демонтаж)
	100м3 збірних залізобетонних конструкцій
	0,01
	Вказ. заст. п. 2.8а ;
K2=0,80; K5=0,80;
K6=0,80; K149=1,15;
K150=1,15

	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	100 т сміття
	0,0234
	

	Перевезення будівельного сміття до 40 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	2,34
	

	Розділ № 2 Дорожній одяг
	
	
	

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм
	1 м2 площі фактичного ремонту
	22,0
	

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм
	1 м2 площі фактичного ремонту
	34,0
	

	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм
	1 м2 площі фактичного ремонту
	78,0
	

	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
	100 м2 покриття
	1,725
	

	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати
	100 м2 покриття
	1,725
	K0=2,00

	Розділ № 3 Оглядові колодязі
	
	
	

	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм
	100м3 збірних залізобетонних конструкцій
	0,0036
	K149=1,15; K150=1,15

	Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1,0
	

	Установлення люка
	шт
	1,0
	

	Люк з замком полімерпіщаний важкий ТС 250 для колодязів
	шт
	1,0
	



Перелік кваліфікаційних вимог
Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,  ДСТУ 8747:2025 «Автомобільні дороги загального користування. Види та переліки робіт з ремонтувань та експлуатаційного утримування», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.
Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.
Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.
[bookmark: _Hlk133941833]Гарантія якості наданих послуг – 12 (дванадцять) місяців, з дня підписання актів про надання послуг, улаштування асфальтобетонного покриття - 36 (тридцять шість) з дня підписання актів про надання послуг.
Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника. 
Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.
Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуги.
[bookmark: _Hlk133941853]Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).
При наданні послуг повинні використовуватися асфальтобетонні суміші зазначені в тендерній документації. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники асфальтобетонних сумішей, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості суміші асфальтобетонної.
Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.
Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з поточного ремонту асфальтового покриття .
Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше. 
Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).
Виконавець послуг щоденно у робочі дні (та при необхідності за вимогою Замовника у вихідні та святкові дні) з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber або WhatsApp)  надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день, Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію. 
Виконання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття контролюється технаглядом. Виконавець послуг повинен  здійснювати фотофіксацію виконаних послуг та надавати фотографії виконаних послуг на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber або WhatsApp)  відповідальним спеціалістам або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання послуг по об’єкту.  
У Виконавця послуг має бути договір на утилізацію відходів. 
Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття (залишків асфальтобетонної крихти, яка не придатна до подальшого використання, та будівельні відходи) виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .
Асфальтобетонна крихта, яка придатна для подальшого використання  передається та складується на місця, які визначені Замовником. Після  складування  Виконавець підписує  відповідний акт прийому-передачі  між Виконавцем послуг та організацією, яка приймає матеріал.
Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання послуг .
У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню послуги, Виконавець самостійно виявляє власників транспортних засобів та проводить з ними роз’яснювальну роботу з метою звільнення територій, на якій виконуються послуги, від транспортних засобів. 
У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання послуг Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства. 
У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання послуг, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних послуг, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.
Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець відповідно до законодавства.
Виконавець забезпечує наявність власної випробувальної лабораторії або залученої на договірних засадах, яка має атестат про акредитацію, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 на випробування матеріалів, які використовуються при ремонтах автомобільних доріг, а також забезпечує здійснення відбору зразків – кернів асфальтобетонного покриття  з наданням відповідних висновків (протоколів) щодо відповідності вимогам ДСТУ.
Акт виконаних послуг надається за формою КБ-3, КБ-2в. та спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. Акт виконаних послуг  форми КБ-3, КБ-2в підписується замовником лише після надання Виконавцем  послуг протоколів випробування зразків – кернів асфальтобетонного покриття  щодо відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній  та аеродромний. Технічні умови»  
Після виконання послуг Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних послуг із зазначенням адреси  та виконання схеми ремонту територій.
Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.
Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання послуг працівники Виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.
	При виконанні послуг необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір. 
При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання послуг.
В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховувати.
Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.
Перед організацією послуги Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.
Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;
Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Будівельні машини та механізми необхідні для проведення робіт:

Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 10 т
Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год
Дорожня фреза 9901-1 на базі трактора МТЗ-80
Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3
Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т
Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т
Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий HAMM HD 110, маса 10,6 т
Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т
Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм
Машина дорожня комбінована КДМ-130 на базі  автомобіля "ЗІЛ"
Машини поливально-мийні, місткість 6000 л
Щітки дорожні навісні на базі трактора
або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

	Вода
	м3
	0,63825

	Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50
	т
	0,165561

	Люк з замком полімерпіщаний важкий ТС 250 для колодязів
	шт
	1,0

	Плити опорні  ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	1,0

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,01448

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	36,918

	Зворотні матеріали

	Люк чавунний для колодязів легкий
	шт
	1,0
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