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 Загальні відомості.

Схема зонування території підготовлена на основі рішень генерального плану, виконаного інститутом "Діпромісто" відповідно до договору № 508-01-2006 від 19.12.2006 р. та завдання на проектування погодженого відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради Павлограда.

Для розроблення схеми зонування використані наступні матеріали вихідних даних: Генеральний план м.Павлоград, Схема розташування історичних ареалів та охоронних зон, Схема планувальних обмежень,  Схема транспорту,  Модель розвитку у місті Павлоград та дані текстової частини генерального плану м.Павлоград, виконаного інститутом "Діпромісто" в 2006р.
Особливості зонування територій.
      Зонування території полягає у визначенні всіх доцільних або припустимих видів ії використання і забудови, їх взаємного просторового розташування і встановлення меж зон, регламентації планувальних параметрів і стандартів забудови земельних ділянок у кожній зоні.

      Правила мають спиратись на такі засади зонування території,  які мають забезпечити функціональну, планувальну та соціально-економічну, екологічну, естетичну сумісність всіх існуючих або намічувальних видів ії ви користування і забудови та найбільше відповідали б інтересам ії розвитку. Кожна зона розглядається у Правилах з позицій досягнення функціональної цілісності, а також економічної, соціальної достатності.

       При вираженні домінуючій функції можливі різні сполучення основного та різних додаткових видів використання і забудови території. Оптимальним є таке сполучення, коли домінуючий вид використання території доповнюється іншими видами використання, які з ним сумісні, є бажаними для підтримки основної функції, збагачують ії, сприяють покращанню життєвих умов населення, скороченню його просторових переміщень, поліпшенню загального вигляду території або забезпечують інші переваги.

       Після визначення просторового окреслених основних видів використання території необхідно скласти ( з урахуванням вимог державних будівельних норм, існуючого стану тощо) перелік необхідних доповнюючих видів використання. Крім того, мают бути визначені додаткові види використання території. Які за сумою екологічних, планувальних та інших характеристик в принципі можуть сполучатись з основними та доповнюючи ми типами використання ( наприклад розміщення автозаправних станцій техничного обслуговування легкових автомобілів в центральній частині населеного пункту). Може бути застосований підхід, при якому, виходячи з названих вище характеристик, визначаються ті види використання, які безумовно не можуть сполучатись з основними та доповнюючими видами. Тоді всі інші види визнаються дозволеними для зони.

       Але остаточним критерієм віднесення території до зони певного типу є можливість встановлення системи однорідних планувальних характеристик для усіх або переважної більшості земельних ділянок на цій території, а також єдиних норм (стандартів) їх забудови. Така однорідність спрямована на виключення конфліктів різної природи. Зокрема, нівелювання висоти будівель виключатиме ситуацію, коли серед одноповерхових садиб зненацька (але з додержанням чинних державних будівельних норм) виникає кількоповерховий будинок, тінь від якого зводить нанівець садівництво на сусідніх ділянках.

       Функціональних поділ території розглядається як початковий для зонування ( таке рішення може прийматися розробниками правил зонування навіть і в разі потреби деякого непринципового корегування містобудівної документації, що може здійснюватись одночасно з роботою над правилами зонування). 

       На територіях, які вже повністю або в переважній частині забудовані, поділ на зони і визначення умов використання земельних ділянок має метою забезпечення сталого і доцільного для кожної зони характеру використання земель і будівель, а також створення для їх власників гарантій, що  на прилеглих земельних ділянках будуть допускатись лише прийняті з екологічних, функціональних, естетичних міркувань види використання і забудови, які не спричинять життєвих ускладнень, знецінення землі і майна. Якщо затвердженим Генеральним планом визнано доцільність збереження домінуючого виду використання території при запланованому містобудівному розвитку, віднесення ії до певної функціональної зони не становить труднощів.

       На території районів, де забудова застаріла і не відповідає сучасним вимогам, генеральним планом запропоновані реконструктивні заходи, можливі й певні зміни у використанні території, які потягнуть  віднесення ії до іншої зони. Встановлення такої зони з відповідними нормативними вимогами щодо використання і забудови земельних ділянок не означає безумовного припинення існуючого екстенсивного землекористування і ліквідації несучасної забудови. Вони можуть існувати й надалі невизначений час. Набувши статусу «невідповідних правилам».

       Для територій, де існує наявність несумісних видів використування, генерльним планом мають передбачатись заходи з поліпшення стану (можливо винесення певних об’єктів). І в цьому випадку при здійсненні зонування слід керуватись, в першу чергу, пропозиціями планувальної документації. Усі види використання, які неприйняті для визначеної зони, відносяться до «невідповідних».

        Для вільних територій, які плануються для забудови, Генеральним планом окреслено орієнтовані межі, планувальну структуру та характер забудови. В кожному окремому випадку необхідно  встановити, чи цього досить для здійснення зонування. Якщо в планувальних пропозиціях поділ вільної території не визначено достатньо чітко (що можливо, зважаючи на завдання Генерального плану, масштаб його креслень), повстає необхідність більш детального планування.

 Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон.


Виходячи з аналізу існуючої забудови міста, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених проектною документацією, на території міста можна виділити ряд функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони.


На території міста встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:
Громадські  зони (Г):

Ділова зона міста (Г-1).

Навчальна зона міста (Г-2).

Культурна та спортивна зони (Г-3).

Лікувальна зона (Г-4).

Торгівельна зона (Г-5).
Житлові зони (Ж):

Зона садибної житлової забудови (Ж-1).
Зона перспективної садибної забудови (Ж-1п)
Зона блокованої житлової забудови (Ж-2).

Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови (Ж-3).
Зона змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови 

(Ж-4).
Зона перспективної змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови (Ж-4п).
Зона тимчасової невідповідності різної поверховості (Ж т.н.)
Рекреаційні зони (Р):
          Рекреаційна зона (Р)

Рекреаційна зона  озелених територій загального користування (Р-3).

Рекреаційна зона дач та колективних садів (Р-4).
Зони транспортної інфраструктури (ТР):

Зона транспортної інфраструктури -залізнична смуга (ТР-1).

Зона транспортної інфраструктури (вокзали, аеровокзали, термінали, транспортні вузли) (ТР-2).
Зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани) (ТР-3).
Зони інженерної інфраструктури (ІН):

Зона головних об’єктів електромереж (ІН-1).
Зона головних об’єктів тепломереж, між об’єктних котелень, розподільчих об’єктів електромереж (ІН-2).

Зона магістральні інженерних мереж (ІН-3).

Комунально-складські зони (КС):

Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації (КС-3).

Зона розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації (КС-4).

Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації (КС-5).

Виробничі зони (В):

Зона підприємств III классу шкідливості (В-3).

Зона підприємств IV классу шкідливості (В-4).

Зона підприємств V классу шкідливості (В-5).

Зона піприємств на перспективу (В.п.)
Спеціальні зони (C) :

Зони військових об’єктів С-4.

Зони зелених насаджень в санітарно-захисних зонах С-6.

Сільсько-господарські угіддя (СУ),

Цвинтарь (Ц),
Водні поверхні (ВП), 
Прибережна - захисна смуга,

Санітарно-захисна зона,
Межа охоронних зон,

Межа історичного ареалу.
Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. 

Громадські  зони (Г).

       Ділові зона Г-1 призначаються для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, супутніх до них елементів транспортної інфраструктури (стоянок, паркінгів). В громадських зонах також можуть розташовуватись житлові будинки.
Переважні види забудови:
· організації та установи міських органів державної, виконавчої та судової влади;
· банки, філії (відділення) банків;

· офіси професійних, громадських організацій;

· науково-дослідні та проектні організації;

· ділові та бізнес-центри;

· центри зайнятості;

· нотаріальні контори і юридичні консультації.
        Навчальні зони Г-2 призначаються для розташування закладів середньої спеціальної і вищої освіти. Зони вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля.
· ліцеї, коледжі;

· художні, музичні та інші дитячі спеціалізовані школи.
        Культурні та спортивні зони Г-3 призначаються для розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно-видовищних комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів тощо.
· театри, кінотеатри, концертні зали, цирк;
· музеї, виставочні зали;

· спеціалізовані клуби;

· районні бібліотеки, клуби, центри дозвілля;
· будинки побуту;

· районні фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими басейнами).
       Лікувальні зони Г-4 призначаються для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, аптек.
       Торгівельні зони Г- 5 призначаються для розташування магазинів, торгівельних центрів, ринків.
· торгові центри, спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;
· ринки;

· магазини без  обмеження профілю та  асортименту, в тому числі магазини товарів першої необхідності.
· кафе, ресторани.

Дозволені види забудови, які  супутні переважним видам:

· автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, підземні та наземні при громадських будівлях;

· громадські вбиральні;

· магазини товарів першої необхідності;

· малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого міською радою.
Допустимі види забудови, які потребують  спеціальних зональних   погоджень:

· розважальні комплекси;

· культові споруди;

· готелі;

· автозаправні станції.

· казино;

· спорткомплекси (з басейном  та без);

· малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого міською радою;

· станції провідникового мовлення об’єктів радіомовлення та телебачення;
Житлові зони (Ж).

       Житлові зони у своєму складі містять території, що призначаються для розташування житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих об’єктів соціального і культурно-побутового обслуговування населення та інших об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не створюють негативного впливу на оточуюче середовище.
       Житлові зони призначені для забудови житловими будинками різних типів і поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови території.

       Зона садибної забудови Ж-1 призначається для розташування одноквартирних житлових будинків до З поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках. 

       Зона перспективної садибної забудови (Ж-1п)
       Зона блокованої малоповерхової забудови Ж-2 призначається для розташування зблокованих житлових будинків з виходом з кожної квартири на земельну ділянку з поверховістю до 3 поверхів. 
       Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови Ж-3 призначається для розташування багатоквартирних житлових будинків, супутніх об’єктів повсякденного обслуговування, некомерційних комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноміського значення;
       Зона змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови Ж-4  призначається для розташування багатоповерхових житлових будинків поверховістю вище ніж 5 поверхів, супутніх об’єктів повсякденного обс луговування населення, комунальних об’єктів, окремих об’єктів загальноміського значення.
      Зона перспективної змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови (Ж-4п).

      Зона тимчасової невідповідності різної поверховості (Ж т.н.)

Дозволені види забудови, які  супутні переважним видам:

· окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

· окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

· оранжереї та теплиці;

· надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації.

· вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

· відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**;

· розміщення площадок для парковки автомобілів і господарських, ігрових, спортивних майданчиків.

       На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність.
Допустимі види забудови, які потребують  спеціальних зональних   погоджень:

· окремо розташовані і вбудовано-прибудовані дитячі позашкільні заклади;

· культові споруди;

· установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

· малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого міською радою.

· місця масового відпочинку;

· технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або міста в цілому;

· АЗС (відповідно до містобудівної документації);

· артезіанські свердловини;

· ветеринарні прийомні пункти та аптеки.
Рекреаційні зони (Р).
      До рекреційної зони  належать території, що призначаються і використовуються для відпочинку населення:

       Рекреаційна зона Р - для забезпечення збереженості унікальних природних ландшафтів – об’єктів. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища.

· озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, зон санітарної охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів тощо.
       Рекреаційна зона озеленених територій загального користування Р-3 призначається для повсякденного відпочинку населення.
· розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери, бульвари, міські ліси, водойми);

· малі архітектурні форми благоустрою;
· рекреаційні установи (готелі, мотелі, кемпінги, будинку відпочинку, пансіонати, інші об’єкти обслуговування відвідувачів);

· місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням.
       Рекреаційна зона дач та колективних садів Р-4.
· дачні та садові будинки (1-3 поверхи);
Дозволені види забудови території, супутні переважним видам:
· магазини та павільйони для торгівлі продовольчими товарами;

· кафе, закусочні;
· павільйони  та лотки для торгівлі сільгосппродукцією, сільгоспінвентарем та добривами;

· об’єкти інженерно-технічної структури, що обслуговують дану територію.

павільйони  та лотки для торгівлі сільгосппродукцією, сільгоспінвентарем та добривами.
Допустимі види забудови, які потребують  спеціальних зональних   погоджень:

· культові споруди (відповідно до містобудівної документації);

· виставочні павільйони та виставочні зали;

· меморіальні комплекси;

· кінотеатри, концертні майданчики;

· розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

· станції прокату човнів та рятувальні станції;

· оранжереї;

· великі автостоянки;

· АЗС (лише  за спеціальним дозволом);

· пристані.

· автостоянок;

· автозаправних станцій.
Зони транспортної інфраструктури (ТР).

       До зон транспортної інфраструктури включаються :

       Зона транспортної інфраструктури ТР-1:
· землі смуг відведення залізниці які, як правило, збігаються з санітарно-захисними зонами (100 м від осі крайньої залізничної колії);

· землі під залізничним полотном та його облаштуванням;

· землі під станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства;

· землі сигналізації та зв’язку, водопостачання та каналізації;

· землі під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту.


В санітарно-захисній смузі 50% території повинно бути озеленено.


В межах території відведення припустимо розміщувати:

· гараж, стоянки;

· станції технічного обслуговування;

· автомобільні дороги;

· складські приміщення;

· установи комунально-побутового призначення;

· інженерні мережі.

Будівництво об’єктів, що розміщуються в межах відведення та санітарно-захисних зонах можливе після погодження з управлінням залізничних доріг.

Об'єкти, що не допускаються до розміщення у санітарно-захисних зонах та лінії відведення залізниці:
· житлові будинки;

· дитячі дошкільні установи;

· загальноосвітні школи;

· установи охорони здоров’я та відпочинку;

· спортивні споруди;

· зелені насадження загального користування.
       Зона транспортної інфраструктури ТР-2 –відносяться території залізничних і автовокзалів, морських і річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

Дозволені види забудови території, супутні переважним видам:

· магазини та павільйони для торгівлі продовольчими товарами;

· кафе, закусочні;

· павільйони  та лотки для роздрібної торгівлі.
· об’єкти інженерно-технічної структури, що обслуговують дану    територію.

· місця відпочинку;
       Зона транспортної інфраструктури ТР-3 відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).
· проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

· підземні пішохідні переходи з виходами;

· захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

· мости, тунелі, транспортні розв’язки;

· майданчики для стоянки автотранспорту;

· пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

· тролейбусні лінії та їх облаштування;

· споруди лінійного та енергетичного господарства;

· споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;

· інженерні комунікації;

· огорожа вулиць та відбійники;

· АЗС;

· дорожня інформація (знаки та ін.).
Допустимі види забудови за умови отримання спеціального дозволу:
· елементи зовнішньої реклами;

· малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого міською радою;

· об’єкти благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

· пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:
· ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент;

· елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

· в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.
Зони інженерної інфраструктури (ІН).

        До зон інженерної інфраструктури відносяться :

       Зона головних об’єктів електромереж ІН-1.

· головні електропідстанції;
· розподільні пункти.
       Зона головних об’єктів тепломереж ІН-2.

· станції аерації;
· трансформаторні підстанції;

· ТЕЦ - теплоелектроцентралі;

· РК - районні котельні;

· ГК - головні котельні;

· ОП - опалювальні котельні;

· газорозподільні станції.
       Зона магістральних інженерних мереж ІН-3.
· лінії єлектропостачання;

· водопровідні магістралі;
· газопровідні магістралі;

· магістралі водовідведення.

Комунально-складські зони (КС).

       Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації – КС-3;
Об’єкти, які потребують санітарно –захисних зон -300 м.
· відстійники;

· хвостосховища;

· зливні станції;

· ділянки для парників, теплиць з використанням сміття;

· цвинтар: 
На території цвинтарів дозволяється розміщення:
· культових споруд та колумбаріїв;

· об’єкти, що пов’язані з експлуатацією цвинтарів;
· озеленення території, благоустрій;

· споруди інженерно-транспортної інфраструктури, що необхідні для функціонування цвинтарів;

· автомобільні стоянки.
Зона розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації – КС-4;
Об’єкти, які потребують санітарно – захисних зон – 100 м.
· гаражі, автостоянки і підприємства з обслуговування автомобілів (вантажні автомобілі, а також автобусі міського транспорту);

· бази районного призначення для збирання утильсировини;

· механізовані транспортні парки по очищенню міст;

· сміттєперевантажувальних станцій;
· складів тимчасового збереження утильсировини без її переробки;

· очисні споруди;

· автогазонаповнювальні компресорні станції;

· теплиці та оранжереї.
       Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації – КС-5;
Об’єкти, які потребують санітарно –захисних зон -50 м.

· для розміщення підприємств по обслуговуванню автомобілів (легкові автомобілі, крім тих, що належать громадянам, і автобуси, крім автобусів міського транспорту).  
Дозволені види забудови, які  потребують спеціального зонального  погодження:

· готелі, будинки прийому гостей;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

· ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

· спортивні комплекси;

· заклади середньої спеціальної освіти;

· гуртожитки, пов’язані з виробництвом та освітою;

· об’єкти, пов’язані з культовими обрядами;

· в’язниці;

· об’єкти оборонного призначення;
Виробничі зони (В).

       Зона підприємств ІІІ класу шкідливості В-3 призначена для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м.

· газорозподільні станції магістральних газопроводів з одоризацій ними установками меркаптанами;
· виробництво лаків;

· підприємства кольорових металів у кількості від 100 до 2000 т/рік;

· виробництво з виплавки чавуну при загальному об’ємі доменних печей менше 500 м3;

· недіючи породні відвали вугільних шахт (висотою менше 50 м), що не схильні до горіння;

· рибні промисли;

· бойні дрібних тварин та птахів;

· хвостосховищ.
       Зона підприємств IV класу шкідливості В-4 призначена для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.
· виробництво генераторного газу на вугіллі та торфі у кількості до 1000 м3/год;
· виробництво гумового взуття без застосування органічних розчинників і гумових сумішей без застосування сажі;
· підприємстваз видобування руд металів та металоїдів шахтним способом, за винятком свинцевих руд, ртуті, миш’яку та марганцю;
· виробництво штучного каміння та бетонних виробів;
· виробництво будівельних матеріалів із відходів ТЕЦ;

· виробництво полімерних будівельних матеріалів;

· виробництво скла;

· виробництво пряжі та тканин із вовни, бавовни і льону при наявності фарбувальних, відбілю вальних та ливарних цехів;

· виробництво крохмалю;
       Зона підприємств V класу шкідливості В-5 призначена для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м;
· друкарні;

· виробництво твердих сплавів і тугоплавких металів за відсутності цехів хімічної обробки руд;

· підприємства з видобування каміння без вибуховим способом та підприємства з обробки природного каміння;
· кондитерські фабрики;

· заводи спирто-горілчані;

· овочесховища;

· консервні заводи;

· макаронні фабрики;

· хлібзаводи;

· підприємства з варіння товарного солоду і виготовлення дріжджів;

· виробництво взуття;

· швейні фабрики;

· виробництво лакових шкір.

Зона підприємств на перспективу В.п. 
Дозволені види забудови, які супутні переважним видам:

· адміністративні організації, офіси, контори;

· приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

· виробничо-лабораторні корпуси;

· науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням  підприємств;

· об’єкти складського  призначення різного профілю;

· об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;

· підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;

· зелені насадження спеціального призначення;

· розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

· відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

· об’єкти пожежної охорони.
Допустимі види забудови, які  потребують спеціального зонального  погодження:

· підприємства з особливими умовами виробництва (пожежо-, вибухонебезпечні та ін.), в т.ч. нафтобази;

· підприємства по експлуатації мереж (включаючи очисні споруди) господарсько-побутової і промислової каналізації;

· підконтрольні невдосконалені звалища рідких господарських відходів органічного походження;

· вдосконалені звалища твердих відходів;

· залізничні пасажирські і товарні станції;

· порти і підприємства річкового транспорту.
· спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

· аптеки;

· пункти надання швидкої медичної допомоги;

· спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з продажу товарів власного виробництва підприємств;

· об’єкти оборонного призначення;

· в’язниці;

· ветеринарні приймальні пункти;

· ветеринарні лікарні;

· санітарно-технічні спорудження та обладнання комунального призначення;

· майданчики та  споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів з умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

· підприємства з утилізації відходів;

· об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

· станції технічного обслуговування автомобілів;

· авторемонтні підприємства;

· автозаправні станції;

· антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.
Спеціальні зони (C).

        У спеціальних зонах передбачається розташування об’єктів, які несумісні із функціонуванням з іншими об’єктами в інших територіальних зонах, а створення і використання цих зон неможливе без встановлення спеціальних вимог. Режим використання цих зон визначається їх призначенням.

       Зона військових об’єктів С-4 для розташування підприємств, закладів і організацій державних органів виконавчої влади з питань оборони та безпеки.

· військові частини;

· військовий аеродром;

· вузли зв'язку;

· об'єкти життєзабезпечення військ;

· пункти управління;

· полігони;

· бази;

· склади.
       Зона пенітенціарних установ С-6.
· Зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах
Водні поверхні (ВП).

Поверхневі води:
· природні водойми (озера);
· водотоки (річки, струмки);
· штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;
Цвинтарь (Ц)
Переважні види використання:
1.
культові споруди та колумбаріі;

2.
об’єкти, що пов’язані з експлуатацією цвинтарів;

Супутні види використання:
1.
культові споруди;
2.
контрольно-пропускні пункти;

3.
зелені насадження спеціального призначення;

4.
адміністративні споруди;

5.
автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

6.
пішохідні доріжки; проїзди;
7.
малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення.

Допустимі види використання
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. споруди  інженерної  інфраструктури, що  пов'язані з  функціонуванням даної зони;

2. стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.
Сільськогосподарські угіддя (СУ).

Сільськогосподарські угіддя — частини землі, що використовуються для сільськогосподарського виробництва. Угіддя розрізняються за природними особливостями і призначенням. До основних категорій відносятся:
 Переважні види використання:
· рілля — землі, що систематично оброблюються і використовуються для посіву різноманітних сільськогосподарських культур;

· багаторічні насадження (сади, виноградники);

· перелоги (рілля, неороблювані тривалий час землі);

· сіножаті і пасовища (луки, що використовуються для сіножаті і випасу сільськогосподарських тварин).

Супутні види використання:
1.
транспортні комунікації;

2.
тимчасові споруди.
Допустимі види використання
(потребують спеціального дозволу або погодження):
1. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

2. стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;
Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

