ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  відділу містобудування та  архітектури 
	12.08.2020р.
	 №
	11/20-20


Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
№ 11/19-20  від  12.08.2020р.
Реконструкція цілісного майнового комплексу ПАТ «ЗАВОД ПАЛМАШ» під завод по виробництву гофроупаковки «ДНІПРОПАК» за адресою: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Преображенська, 1 
(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані: 
1.  Реконструкція.
	(вид будівництва,

	вул. Преображенська, 1, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

	 адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

	2. ТОВ «ДАРПАК», дов. особа – Товкес М.М., тел. 0505386650.

	(інформація про замовника)

	3. Цільове призначення земельної ділянки кад.№1212400000:03:013:0062: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Функціональне призначення земельної ділянки – землі промисловості.

Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки: відповідно до Плану зонування території м. Павлоград, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради Дніпропетровської обл. від 23.12.2013 року № 1121-40/VI (зона В-4).       

	(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки)містобудівній документації на місцевому рівні)


Містобудівні умови та обмеження:

	1.  Граничнодопустима висота будівлі – 20,0 м.

	(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

	2.  45%

	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

	3.  Не визначається.

	(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

	4. Відстань від об’єкта до червоної лінії вул. Комарова – 78,0 м; до лінії регулювання забудови вул. Комарова – 75,0 м. Мінімально допустима відстань від об’єкта до житлових будинків – 50 м.

	(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

	5. Санітарно-захисна зона – 100 м.

	(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)



	6. Відстань від об’єкта до інженерних мереж: газопроводу – 12 м, каналізації – 5 м, лінії електромережі – 26 м. Охоронна зона мереж: газопроводу – 2 м, каналізації – 3 м, лінії електромереж – 1 м.

	(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


Начальник відділу містобудування та 
архітектури – головний архітектор міста




В.В.Коценко
________________________________________                                                   ___________                                         __________________

   (уповноважена особа відповідного                                                                         (підпис)                                                        (П.І.Б.)

  уповноваженого органу  містобудування та архітектури)
