ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  відділу містобудування та  архітектури 
	19.09.2019р.
	 №
	23/20-19


Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
№ 22/19-19  від  19.09.2019р.
Реконструкція автостоянки 
(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані: 
1.  Реконструкція
	(вид будівництва,

	вул. Центральна, 11, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

	 адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

	2. Кукліна Людмила Григорівна. м. Павлоград, вул. Мазепи Івана, 93, тел. 0991513091.

	(інформація про замовника)

	3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки: відповідно до Плану зонування території м. Павлоград, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради Дніпропетровської обл. від 23.12.2013 року № 1121-40/VI.       

	(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки)містобудівній документації на місцевому рівні)


Містобудівні умови та обмеження:

	1.  Граничнодопустима висота будівлі – 3 м.

	(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

	2.  97%

	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

	3.  Не визначається

	(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))


	4. Відстань від будівлі до червоної лінії вул. Центральна – 3 м, об’єкт знаходиться на  лінії регулювання забудови вул. Центральна. Відстань від будівлі до червоної лінії вул. Вернадського Володимира – 3 м, об’єкт знаходиться на  лінії регулювання забудови вул. Вернадського Володимира. Відстань від об’єкта до сусідньої будівлі – 8 м.

	(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

	5. Санітарно-захисна зона – 100 м. 

	(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)



	6. Відстань від об’єкта до інженерних мереж: електромережі – 15 м, водопроводу –5 м, зливова каналізації – 16 м. Охоронні зони інженерних мереж: водопроводу – 5 м, лінії електромережі – 1 м, зливової каналізації – 3 м.

	(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


В.о. начальника відділу 

містобудування та архітектури 





     Л.Є.Таран
________________________________________                                           ___________                                         __________________

   (уповноважена особа відповідного                                                                (підпис)                                                        (П.І.Б.)

  уповноваженого органу  містобудування та архітектури)
