Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від ___________ № ____________

Вимоги щодо якості та періодичність надання послуг
	№
з/п
	Найменування робіт, послуг
	Періодичність профілактич-ного обслуговування елементів будинків
	Періодичність виконання окремих робіт
	Крайні терміни ліквідації несправно-стей з моменту їх виявлення
(діб)
	Примітки


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:
	
	
	
	

	
	холодного водопостачання та водовідведення:
	
	
	
	

	1.1.1.
	Технічні огляди
	2 рази на рік 
	
	
	

	1.1.2.
	Усунення витоків в трубопроводах та їх сполученнях
	
	
	1
	

	1.1.3.
	Усунення засмічень в будинкових каналізаційних трубопроводах  та каналізаційних випусків
	
	
	1
	

	1.1.4.
	Усунення течі водопровідних (перекриття подачі води)
	
	
	1
	

	
	теплопостачання:
	
	
	
	

	1.2.1
	Технічні огляди
	2 рази на рік (весна - осінь)
	
	
	

	1.2.2.
	Гідропневматичне промивання та регулювання систем централізованого опалення в загальнобудинкових мережах

	
	1 раз на 4 роки
	1
	

	1.2.3.
	Усунення витоків в трубопроводах, приладах та арматурі
	
	
	негайно (перекриття подачі теплоносія) та виконання робіт впродовж 12 год.
	

	
	зливової каналізації:
	
	
	
	

	1.3.1.
	Технічні огляди
	двічі на рік (навесні та восени)
	
	
	

	1.3.2.
	Позачергові огляди
	Після злив, великих снігопадів і сильних вітрів
	
	
	

	1.3.3.
	Усунення засмічень систем організованого водовідводу елементів зовнішнього упорядження (ринв, водостічних труб, воронок, колін та інше)
	
	
	1
	

	1.3.4.
	Усунення засмічень систем організованого водовідводу елементів внутрішнього водостоку
	
	
	1
	

	1.4.
	Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі наявності)
	2 рази на рік
	
	
	

	1.5.
	Технічне обслуговування мереж газопостачання  (у разі наявності)
	
	
	
	

	1.5.1.
	Технічний огляд мереж газопостачання 
	2 рази на рік
	
	
	

	1.5.2.
	Ліквідація несправностей мереж газопостачання і обладнання аварійного характеру: витік газу (відключення газопостачання) 
	
	
	негайно
	

	1.5.3.
	Контрольне опрацювання мереж газопостачання (тиском) – за договором субпідряду
	1 раз на 3 роки
	
	
	

	2.
	Технічне обслуговування ліфтів 
	
	постійно
	1
	

	3.
	Обслуговування димових каналів та вентиляційних каналів  
	
	
	
	

	3.1.
	обслуговування димових каналів
	
	2 рази на рік 
	
	

	3.2.
	обслуговування вентиляційних каналів
	
	1 раз на рік 
	
	

	4.
	Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності); 
	
	щомісячно
	
	

	5.
	Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку:
	
	
	
	

	5.1.
	конструктивних елементів:
	
	
	
	

	5.1.2.
	покрівлі:
	
	
	
	

	5.1.2.1
	Технічні огляди
	2 рази на рік (навесні та восени)
	
	
	

	5.1.2.2.
	Позачергові огляди
	Після злив, великих снігопадів і сильних вітрів
	
	
	

	5.1.2.3.
	Збиття бурульок, очищення покрівель від снігу і наледі
	
	в зимовий період 
	
	

	5.1.2.4.
	Ремонт водостічних труб і жолобів 
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.2.5.
	Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів 
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.2.6.
	Поточний ремонт металевої, шиферної покрівлі із заміною (в тому числі козирків, входів в під’їзди і підвали)
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.2.7.
	Ліквідація виявлених несправностей:
	
	
	
	

	5.1.2.7.1.
	м’якої покрівлі (заходи з запобігання заливу квартир)
	
	
	негайно (при сприятливих погодних умовах)
	

	5.1.2.7.2
	металевої, шиферної або зі штучних матеріалів покрівлі (заходи з запобігання заливу квартир)
	
	
	негайно (при сприятливих погодних умовах)
	

	5.1.3.
	стін фундаментів та інших кам’яних, бетонних та залізобетонних конструкцій:
	
	
	
	

	5.1.3.1
	Технічні огляди
	2 рази на рік (навесні та восени)
	
	
	

	5.1.3.2.
	Позачергові огляди цоколю, стін фасадів, підвальних приміщень житлових будинків
	Після стихійних лих і аварій
	
	
	

	5.1.3.3
	Ремонт парапетів, фронтонів, цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів, входів у під’їзди, підвали
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.3.4.
	Усунення несправностей герметизації конструкцій інженерних вводів
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.3.5.
	Відновлення окремими місцями відмостки, що просіла біля будівлі 
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.3.6.
	Ремонт герметизації стиків зовнішніх стінових панелей
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.3.7.
	Ремонт фасадів (відбиття плитки, ремонт штукатурки тощо) 
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.3.8.
	Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів 
	
	за необхідністю 
	
	

	5.1.3.9.
	Ремонт підїздів
	
	за необхідністю 
	
	

	5.1.4.
	дерев’яних конструкцій і столярних виробів:
	
	
	
	

	5.1.4.1.
	Технічні огляди
	двічі на рік (навесні та восени)
	
	
	

	5.1.4.2.
	Укріплення та ремонт крокв, мауерлату та обрешіток 
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.4.3.
	Ремонт дверей та вікон на входах в під’їзди (підвали, горища, виходи на покрівлі, тощо) та на сходових клітинах 
	
	за необхідністю  
	
	

	5.1.4.4.
	Усунення  несправностей заповнень вікон і дверей (зірвані створи  і розбите скло віконних рам,  дверних полотен, вітражів):
- в зимовий час
- в літній час
	
	
	


1
5
	

	6.
	внутрішньобудинкових систем:
	
	
	
	

	6.1.
	холодного водопостачання та водовідведення:
	
	
	
	

	6.1.2
	Ремонт окремих ділянок з заміною фасонних частин труб
	
	за необхідністю  
	
	

	6.1.3.
	Ремонт і заміна запірної та регулювальної арматури  засувок, кранів тощо 
	
	за необхідністю  
	
	

	6.1.4.
	Ремонт теплової ізоляції 
	
	за необхідністю  
	
	

	6.2.
	централізованого опалення:
	
	
	
	

	6.2.1.
	Ремонт із заміною окремих ділянок трубопроводів 
	
	за необхідністю  
	
	

	6.2.2.
	Ремонт і заміна запірної та регулювальної арматури  засувок, кранів тощо 
	
	за необхідністю  
	
	

	6.2.3.
	Ремонт теплової ізоляції 
	
	за необхідністю  
	
	

	6.3.
	зливової каналізації:

	
	
	
	

	6.3.1.
	Ремонт окремих ділянок трубопроводів 
	
	
	
	

	6.4.
	мереж електропостачання та електрообладнання та  інших інженерних систем
	
	1 раз на рік
	
	

	6.4.1.
	Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (окрім квартирної) 
	
	1 раз на рік 
	
	

	6.4.2.
	Дрібний ремонт і заміна групових розподільчих  та запобіжних щитків та перехідних коробок з частковою заміною 
	
	1 раз на рік
	
	

	6.4.3.
	Встановлення та заміна вимикачів та патронів 
	
	1 раз на рік
	
	

	6.4.4.
	Ремонт інших інженерних систем
	
	1 раз на рік
	
	

	6.4.5.
	Заміна електролічильників обліку електроенергії ліфтів та комунального освітлення, де вийшов термін держповірки
	
	По мірі закінчення терміну за графіком
	
	

	6.5.
	Дитячих  та спортивних майданчиків
	
	1 раз на рік
	
	

	6.6.
	Газопостачання 
	
	за необхідністю
	
	

	7.
	Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі наявності) 
	
	за необхідністю  1 раз на рік
	
	

	8.
	Прибирання прибудинкової території:
	
	4 разів на тиждень
	
	

	9
	Прибирання   приміщень загального користування (горищ, підвалів, покрівель) 

	
	1 раз у квартал
	
	

	10.
	Прибирання від снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами

	
	під час опадів снігу - постійно
	
	

	11.
	Дератизація 
	2 рази на рік згідно з графіком (або за необхідністю)
	
	
	

	12.
	Дезінсекція 
	4 раз на рік згідно з графіком (або за необхідністю)
	
	
	

	13.
	Придбання електричної енергії для місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку:
	
	
	
	Розрахунок за фактично спожиту електроенергію





