ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  відділу містобудування та  архітектури 
	06.07.2020р.
	 №
	04/20-20


Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
№ 04/19-20  від  06.07.2020р.
Реконструкція кафе під готель з рестораном по вул.Дніпровська, 73    

в м.Павлоград, Дніпропетровської обл..
(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані: 
1.  Реконструкція
	(вид будівництва,

	вул. Дніпровська, 73, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

	 адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

	2. С(Ф)Г «Шторм», дов.ос.- Чередник В.В., тел.0953963535

	(інформація про замовника)

	3. Цільове призначення земельної ділянки кад.№1212400000:02:001:0004:                         для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.

Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки: відповідно до Плану зонування території м. Павлоград, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради Дніпропетровської обл. від 23.12.2013 року № 1121-40/VI (зона Г-5).       

	(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки)містобудівній документації на місцевому рівні)


Містобудівні умови та обмеження:

	1.  Граничнодопустима висота будівлі – 7,7 м.

	(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

	2.  65%

	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

	3.  Не визначається.

	(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

	4. Відстань від об’єкта до червоної лінії вул. Дніпровська – 19,0 м; до лінії регулювання забудови вул. Дніпровська – 16,0 м. Мінімально допустима відстань від об’єкта до найближчої існуючої будівлі–6 м (при І-ІІ ступені огнестійкості).

	(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

	5. Відсутні.

	(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)



	6. Відстань від об’єкта до інженерних мереж: водопроводу – 5 м, каналізації – 8 м, лінії електромережі – 17 м, газопроводу – 6 м. Охоронна зона мереж: водопроводу – 5 м, каналізації – 5 м, газопроводу середнього тиску – 4 м.

	(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


Начальник відділу містобудування та 
архітектури – головний архітектор міста




В.В.Коценко
________________________________________                                                   ___________                                         __________________

   (уповноважена особа відповідного                                                                         (підпис)                                                        (П.І.Б.)

  уповноваженого органу  містобудування та архітектури)
