Предмет закупівлі: «Реконструкція гуртожитку по вул. Промислова, 9/2 у м. Павлоград Дніпропетровської області (житло для внутрішньо переміщених осіб)»
код ДК 021:2015 - 45454000-6 - Реконструкція

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС2

Відомість обсягів робіт
	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні/монтажні
роботи  АР 1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Стеля
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	3180,15
	 

	 
	Роздiл 2. Підлога
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2
	78,2
	 

	3
	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії
	  м3
	3,911
	 

	4
	Розбирання покриття підлоги дощатої
	  м2
	239,77
	 

	5
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	  м2
	239,77
	 

	6
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	  м
	113,73
	 

	7
	Розбирання цементних плінтусів
	  м
	45,2
	 

	8
	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів
	  м2
	318
	 

	 
	Роздiл 3. Стіни
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі
	  м2
	433,91
	 

	10
	Розбирання цегляних стін
	  м3
	30,27
	 

	11
	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли
	  м3
	2,05
	 

	12
	Закладання прорізів . Дверна частина балконного блоку.
(Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення
прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному
місці до 5 м3)
	  м3
	4,08
	 

	13
	Закладання прорізів . Вихід до підвалу. . (Кладка
окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в
цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3)
	  м3
	3,08
	 

	14
	Монтаж сміттєпроводу зі стволом з азбестоцементних
труб у 9-поверхових будівлях з п'ятьма клапанами
загальною висотою 25 м
	  
	1
	 

	 
	Роздiл 4. Будівельні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Перевезення ґрунту до 22 км
	  т
	20,574
	 

	16
	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками
на 20 м, група ґрунту 1
	  м3
	9,68
	 

	17
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	9,68
	 

	18
	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах
	  м3
	9,68
	 

	19
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	9,68
	 

	20
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	1,23
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	21
	Улаштування залізобетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3
	  м3
	0,84
	 

	22
	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками
на 20 м, група ґрунту 1
	  м3
	1,57
	 

	23
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	1,57
	 

	24
	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах
	  м3
	1,57
	 

	25
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	1,57
	 

	26
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	0,7
	 

	27
	Улаштування залізобетонних фундаментів загального
призначення об'ємом до 5 м3
	  м3
	0,52
	 

	 
	Роздiл 5. Вивезення сміття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Очищення приміщень від сміття (обсяг існуючого сміття
в будівлі)
	  т
	13
	 

	29
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	89,42271
	 

	30
	Навантаження сміття вручну
	  т
	9,94
	 

	31
	Перевезення сміття до 22 км
	  т
	99,36271
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на Заповнення дверних та
віконних прорізів АР 1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Прорізи (вікна)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з
підвіконними дошками
	  м2
	35,086
	 

	33
	Розбирання цегляних стін
	  м3
	0,7
	 

	34
	Грунтування укосів.Антисептування водними розчинами
стін
	  м2
	421,3
	 

	35
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях
	  м2
	421,3
	 

	36
	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону
	  м2
	421,3
	 

	37
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	18,5372
	 

	38
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	193,815
	 

	39
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	150,075
	 

	40
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	7,2
	 

	41
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	6,8
	 

	42
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2
	  грати
	4
	 

	43
	Обклеювання по периметру зовнішніх вікон
полiвiнiлхлоридною пароізоляційною стрічкою.
Внутрішня сторона (Обклеювання стін
полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою)
	  м2
	98,69
	 

	44
	Обклеювання по периметру зовнішніх вікон
полiвiнiлхлоридною пароізоляційною стрічкою. Зовнішна
сторона.(Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою)
	  м2
	98,69
	 

	45
	Улаштування нижніх заглушин. Улаштування основи під
підвіконня.
	  м2
	128,73
	 

	46
	Установлення пластикових підвіконних дошок шириною
600 мм
	  м
	234,06
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	47
	Улаштування обшивки укосів вологостійкими
гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу з утепленням
мінераловатними плитами
	  м2
	361,39
	 

	48
	Шпаклювання укосів
	  м2
	361,39
	 

	49
	Обклеювання укосів стін малярним склополотном в один
шар (на клею ). Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону,
по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових
поверхнях
	  м2
	361,39
	 

	50
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів
стін (2-й фінішний шар)
	  м2
	361,39
	 

	51
	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	361,39
	 

	 
	Роздiл 2. Прорізи (двері)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних
прорізів
	  м2
	14
	 

	53
	Розбирання цегляних стін
	  м3
	0,35
	 

	54
	Грунтування укосів.Антисептування водними розчинами
стін
	  м2
	359,52
	 

	55
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях
	  м2
	359,52
	 

	56
	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону
	  м2
	359,52
	 

	57
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	15,81888
	 

	58
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах
	  м2
	24,5376
	 

	59
	Установлення стопорів підлогових (Установлення
гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів
для ванн і т.п.)
	  шт
	8
	 

	60
	Додаткові витрати по установленню дверних
самозачиняющих пристріїв (дотягувач)
	  шт
	8
	 

	61
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах (дверний блок Д6 (П)(Л)
	  м2
	30,1207
	 

	62
	Установлення стопорів підлогових (Установлення
гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів
для ванн і т.п.)
	  шт
	11
	 

	63
	Додаткові витрати по установленню дверних
самозачиняющих пристріїв (дотягувач)
	  шт
	2
	 

	64
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах
	  м2
	43,1268
	 

	65
	Установлення стопорів підлогових (Установлення
гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів
для ванн і т.п.)
	  шт
	24
	 

	66
	Додаткові витрати по установленню дверних
самозачиняющих пристріїв (дотягувач)
	  шт
	24
	 

	67
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни
	  блок
	70
	 

	68
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни
	  блок
	152
	 

	69
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без утеплення
	  м2
	209,62
	 

	70
	Улаштування обшивки укосів вологостійкими
гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу з утепленням
мінераловатними плитами
	  м2
	102,6
	 

	71
	Шпаклювання укосів
	  м2
	312,22
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	72
	Обклеювання укосів стін малярним склополотном в один
шар (на клею ). Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону,
по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових
поверхнях
	  м2
	312,22
	 

	73
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів
стін (2-й фінішний шар)
	  м2
	312,22
	 

	74
	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	312,22
	 

	 
	Роздiл 3. Вивезення сміття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Навантаження сміття вручну
	  т
	0,22
	 

	76
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	1,941
	 

	77
	Перевезення сміття до 22 км
	  т
	2,161
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-03 на Ремонт і
термомодернізація  покрівлі АР 2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів
	  м2
	39,34
	 

	79
	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
	  м2
	39,34
	 

	80
	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50мм
	  м2
	39,34
	 

	81
	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної шлакової
	  м3
	108,654
	 

	82
	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів
	  м2
	362,18
	 

	 
	Роздiл 2. Монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	362,18
	 

	84
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини
	  м2
	362,18
	 

	85
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	362,18
	 

	86
	Улаштування ухилостворюючого шару.Утеплення
покриттів керамзитом
	  м3
	54,327
	 

	87
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	362,18
	 

	88
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм
	  м2
	362,18
	 

	89
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	362,18
	 

	90
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
парапетів
	  м2
	41,63
	 

	91
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях
	  м2
	50,16
	 

	92
	Штукатурення парапетів та ДВК. Поліпшене
штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю
пілястрів прямих
	  м2
	50,16
	 

	93
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	0,95304
	 

	94
	ґрунтування основ із бетону або розчину під
водоізоляційний покрівельний килим
	  м2
	362,18
	 

	95
	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари
	  м2
	362,18
	 

	96
	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних
наплавлюваних матеріалів(примикання до воронок, ДВК,
парапету)
	  м2
	92,64
	 

	97
	Примикання до ДВК. Улаштування примикань висотою
400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних
стін і парапетів із застосуванням газопламеневих
пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	  м
	26,66
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	98
	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків
стінових панелей герметизувальною нетвердіючою
мастикою
	  м шва
	26,6
	 

	99
	Примикання до парапетів. Улаштування примикань
висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів із застосуванням
газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з
оцинкованої сталі
	  м
	76,34
	 

	100
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів до 500мм
	  м
	76,34
	 

	101
	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
	  м2
	66,42
	 

	102
	Улаштування примикання до воронки внутрішнього
водостоку. Додатковий шар та додаткова ізоляція.
(Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки
внутрішнього водостоку)
	  шт
	2
	 

	103
	Встановлення флюгарок (Ремонт місць перетину
покрівлі радіо- і телеантенами)
	  шт
	36
	 

	 
	Роздiл 3. Парапет та ДВК
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Розбирання цегляних стін
	  м3
	20,8
	 

	105
	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення
прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному
місці до 5 м3
	  м3
	20,8
	 

	106
	Розбирання цегляних стін ДВК
	  м3
	3,25
	 

	107
	Мурування димових цегляних труб
	  м3
	3,25
	 

	108
	Установлення зонтів над обладнанням
	  м2
	10,5
	 

	 
	Роздiл 4. Надбудова ліфтової шахти
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів
	  м2
	25
	 

	110
	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
	  м2
	30,67
	 

	111
	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50мм
	  м2
	30,67
	 

	112
	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної шлакової
	  м3
	7,5
	 

	113
	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів
	  м2
	25
	 

	114
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	25
	 

	115
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини
	  м2
	25
	 

	116
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	25
	 

	117
	Улаштування ухилостворюючого шару.Утеплення
покриттів керамзитом
	  м3
	3,75
	 

	118
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	25
	 

	119
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм
	  м2
	25
	 

	120
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	25
	 

	121
	ґрунтування основ із бетону або розчину під
водоізоляційний покрівельний килим
	  м2
	25
	 

	122
	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари
	  м2
	25
	 

	123
	Примикання до парапетів. Улаштування примикань
висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів із застосуванням
газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з
оцинкованої сталі
	  м
	16,2
	 

	124
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти
примикання з рулонних покрівельних матеріалів до
цегляних стін і парапетів до 500мм
	  м
	16,2
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	125
	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
	  м2
	14,09
	 

	 
	Роздiл 5. Огородження
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Обгородження покрівель перилами
	  м
	92,54
	 

	127
	Герметизація місць кріплення огородження (Ремонт
місць перетину покрівлі радіо- і телеантенами)
	  шт
	92
	 

	 
	Роздiл 6. Утеплення перекриття тех поверху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної шлакової
	  м3
	100,473
	 

	129
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	334,91
	 

	130
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм
	  м2
	334,91
	 

	131
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	334,91
	 

	132
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	50,2365
	 

	133
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	334,91
	 

	134
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини до 50 мм
	  м2
	334,91
	 

	 
	Роздiл 7. Інші роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	33,304
	 

	136
	Навантаження сміття вручну
	  т
	3,7
	 

	137
	Перевезення сміття до 30 км
	  т
	37,004
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-04 на Ремонт і
термомодернізація фасаду АР 3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Розбирання покриття підлоги асфальтової і
асфальтобетонної
	  м2
	141,75
	 

	139
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	9,92
	 

	140
	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стовпів,
колон, пілястр
	  м2
	90,94
	 

	 
	Роздiл 2. Утеплення підземної частини  (фундаменту)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Риття траншеї вздовж цоколю. Розробка ґрунту вручну в
траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група
ґрунтів 2
	  м3
	120,49
	 

	142
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	127,57
	 

	143
	Ґрунтування цоколю
	  м2
	127,57
	 

	144
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях
	  м2
	127,57
	 

	145
	Поліпшене штукатурення поверхні цоколю
	  м2
	127,57
	 

	146
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	2,42383
	 

	147
	Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	127,58
	 

	148
	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм (товщина екструдованого полістиролу 100
мм)
	  м2
	127,58
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	149
	Улаштування  додаткового захисного армувального
шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх
стінових будівельних конструкцій  із застосуванням
систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС
	  м2
	127,58
	 

	150
	Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	127,58
	 

	151
	Покриття плит з полістиролу шиповидною мембраною.
Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену
	  м2
	127,58
	 

	152
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	105,18
	 

	153
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	105,18
	 

	154
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1
	  м3
	15,3096
	 

	155
	Перевезення ґрунту до 22 км
	  т
	27,54
	 

	156
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	  м3
	15,3
	 

	 
	Роздiл 3. Вимощення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	157
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	56,7
	 

	158
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1
	  м3
	56,7
	 

	159
	Перевезення ґрунту до 22 км
	  т
	102,06
	 

	160
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	  м3
	56,7
	 

	161
	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см (з улаштуванням основи з піску-10 см та щебеню -
6 см )
	  м2
	141,75
	 

	162
	Армування вимощення дротяною сіткою
	  м2
	141,75
	 

	163
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм
	  м
	95,26
	 

	164
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	  м2
	141,75
	 

	 
	Роздiл 4. Вузол примикання вимощення та фасаду
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Заповнення стику вимощення і утеплення фасаду
	  м шва
	95
	 

	 
	Роздiл 5. Утеплення цоколю (вище рівня грунта)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	166
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	97,42
	 

	167
	Ґрунтування цоколю
	  м2
	97,42
	 

	168
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях
	  м2
	97,42
	 

	169
	Поліпшене штукатурення поверхні цоколю
	  м2
	97,42
	 

	170
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	1,85098
	 

	171
	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм (товщина екструдованого полістиролу 100
мм)
	  м2
	97,42
	 

	172
	Улаштування  додаткового захисного армувального
шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх
стінових будівельних конструкцій  із застосуванням
систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС
	  м2
	97,42
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	173
	Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	97,42
	 

	174
	Заповнення стику в утепленні фасаду (між мінеральною
ватою та екструдованим полістиролом)
	  м шва
	92,5
	 

	175
	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна  Сeresit CT 77, зерно 1,2 - 1,6 мм
	  м2
	97,42
	 

	 
	Роздiл 6. Оздоблення та утеплення зовнішніх стін
мінеральною ватою (з оздобленням штукатуркою
декоративною «камінцевою» Сeresit CT 174 ).
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	176
	Грунтування стін антибактеріцідною грунтовкою.
Антисептування водними розчинами стін
	  м2
	2278,16
	 

	177
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну
	  м2
	227,8
	 

	178
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	4,30542
	 

	179
	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120
мм до 170 мм (мінеральна вата товщиною 150 мм)
	  м2
	2278,16
	 

	180
	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм
	  м2
	2278,16
	 

	 
	Роздiл 7. Зовнішні віконні зливи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	181
	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3
мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій (злив)
без утеплення утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС
(заведення склосітки на ширину відливу (150 мм по
торцю утеплювача)
	  м2
	38,99
	 

	182
	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	38,99
	 

	183
	Обклеювання під відливами гідроізоляційною
самоклеючою стрічкою
	  м шва
	237,33
	 

	184
	Улаштування з листової підвіконних відливів
	  м
	237,33
	 

	 
	Роздiл 8. Зовнішні укоси прорізів (торець утеплювача
150 мм)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	185
	Обклеювання по периметру зовнішніх прорізів
полiвiнiлхлоридними стрічками
	  м2
	163,67
	 

	186
	Грунтування прорізів
	  м2
	163,67
	 

	187
	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3
мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій
(зовнішніх укосів) без утеплення (заведення склосітки на
ширину укосу ( по торцю утеплювача 150 мм)
	  м2
	163,67
	 

	188
	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм
	  м2
	163,67
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	189
	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3
мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій
(зовнішніх укосів ПАРАПЕТУ) без утеплення (заведення
склосітки на ширину укосу ( по торцю утеплювача 150
мм)
	  м2
	13,875
	 

	 
	Роздiл 9. Супутні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	190
	Встановлення  і знімання інвентарних сходів та
стоякових трубчастих лісів
	  м2
	2278,16
	 

	191
	Навантаження сміття вручну
	  т
	11,8
	 

	192
	Перевезення сміття до 22 км
	  т
	11,8
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-05 на Внутрішнє оздоблення
приміщень АР 1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Підлога
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	193
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	99,52
	 

	194
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 50 мм
	  м2
	99,52
	 

	195
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	99,52
	 

	196
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Ceresit C 69 товщиною 5 мм
	  м2
	179,44
	 

	197
	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додавати
до загальної товщини 6 мм)
	  м2
	179,44
	 

	198
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, аналог Ceresit СМ 117 pro, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	179,44
	 

	199
	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, аналог Ceresit
СМ 117 pro
	  м2
	26,916
	 

	200
	Герметизація горизонтальних швів силіконовим
герметиком, аналог Ceresit CS15
	  м шва
	175,81
	 

	201
	Улаштування зовнішнього пластикового кутику по
периметру плінтусу з плитки (накривати торці плінтусу
зверху)
	  м
	175,81
	 

	202
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	16,2255
	 

	203
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	324,54
	 

	204
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	324,54
	 

	205
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 50 мм
	  м2
	324,54
	 

	206
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	324,54
	 

	207
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Ceresit C 69 товщиною 5 мм
	  м2
	324,54
	 

	208
	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додавати
до загальної товщини 6 мм)
	  м2
	324,54
	 

	209
	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	324,54
	 

	210
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, аналог Ceresit СМ 117 pro, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	324,54
	 

	211
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	24,9205
	 

	212
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	498,41
	 

	213
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	498,41
	 

	214
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 50 мм
	  м2
	498,41
	 

	215
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	498,41
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	216
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Ceresit C 69 товщиною 5 мм
	  м2
	498,41
	 

	217
	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додавати
до загальної товщини 6 мм)
	  м2
	498,41
	 

	218
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, аналог Ceresit СМ 117 pro, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	498,41
	 

	219
	Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші, аналог Ceresit
СМ 117 pro
	  м2
	81,312
	 

	220
	Герметизація горизонтальних швів силіконовим
герметиком, аналог Ceresit CS15
	  м шва
	542,08
	 

	221
	Улаштування зовнішнього пластикового кутику по
периметру плінтусу з плитки (накривати торці плінтусу
зверху)
	  м
	542,8
	 

	222
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	11,356
	 

	223
	Укладання лаг по плитах перекриттів
	  м2
	2115,68
	 

	224
	Улаштування основи підлоги з листів ОСБ
	  м2
	2115,68
	 

	225
	Улаштування покриття підлоги з рулонного гомогенного
ПВХ-покриття на клеї зі зварюванням полотнища у
стиках (лінолеум гомогенний, клас застосування 34/43,
аналог Eclipse Premium)
	  м2
	2115,68
	 

	226
	Улаштування покриття підлоги з рулонного гомогенного
ПВХ-покриття на клеї зі зварюванням полотнища у
стиках ( Заведення під плінтус на висоту 150 мм)
	  м2
	317,352
	 

	227
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних ....."на
шурупах"
	  м
	2115,68
	 

	228
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	335,5
	 

	229
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 50 мм
	  м2
	335,5
	 

	230
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	335,5
	 

	 
	Роздiл 2. Стеля
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	231
	Обробка поверхонь стель антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	2669,08
	 

	232
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів
	  м2
	2669,08
	 

	233
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними листами.
	  м2
	2669,08
	 

	234
	Обклеювання стель малярним склополотном в один
шар (на клею )
	  м2
	2669,08
	 

	235
	Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою (1-й фінішний
шар), аналог Knauf Sheetrock Super Finish
	  м2
	2669,08
	 

	236
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель
фінішною шпаклівкою (2-й фінішний шар), аналог Knauf
Sheetrock Super Finish
	  м2
	2669,08
	 

	237
	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	2669,08
	 

	238
	Обробка поверхонь стель антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	317,61
	 

	239
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів
	  м2
	317,61
	 

	240
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними листами.
	  м2
	317,61
	 

	241
	Обклеювання стель малярним склополотном в один
шар (на клею )
	  м2
	317,61
	 

	242
	Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою (1-й фінішний
шар), аналог Knauf Sheetrock Super Finish
	  м2
	317,61
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	243
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель
фінішною шпаклівкою (2-й фінішний шар), аналог Knauf
Sheetrock Super Finish
	  м2
	2669,08
	 

	244
	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	317,61
	 

	245
	Обробка поверхонь стель антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	12,27
	 

	246
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	12,27
	 

	247
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг",
аналог Bioguard Plain
	  м2
	12,27
	 

	248
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	331,38
	 

	249
	Обробка поверхонь стель антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	331,38
	 

	250
	Промазування і розшивання швів панелей перекриття
розчином знизу
	  м шва
	119,6
	 

	251
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	0,04784
	 

	252
	Шпаклювання стель вапняною шпаклівкою
	  м2
	331,38
	 

	253
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2
	  м2
	331,38
	 

	254
	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель
всередині приміщеь з підготуванням поверхонь
	  м2
	331,38
	 

	255
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	74,35
	 

	256
	Обробка поверхонь стель антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	74,35
	 

	257
	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту:
стельові поверхні з оголенням арматури
	  м2
	74,35
	 

	258
	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та
залізобетонних конструкцій при товщині шару
ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні
	  м2
	74,35
	 

	259
	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини
одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь
бетонних та залізобетонних конструкцій
	  м2
	74,35
	 

	 
	Роздiл 3. Стіни
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	260
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	5385,21
	 

	261
	Шпаклювання стін
	  м2
	5385,21
	 

	262
	Обклеювання стін малярним склополотном в один шар
(на клею ). Обклеювання стін простими і середньої
цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону,
по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових
поверхнях
	  м2
	5385,21
	 

	263
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (2-й
фінішний шар)
	  м2
	5385,21
	 

	264
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	5385,21
	 

	265
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	1407,1
	 

	266
	Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	1407,1
	 

	267
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, аналог Ceresit СМ 117
pro, число плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	1407,1
	 

	268
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	1053,55
	 

	269
	Шпаклювання стін
	  м2
	1053,55
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	270
	Шпаклювання стін
	  м2
	702,368
	 

	271
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	702,368
	 

	272
	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки, аналог Сeresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм
	  м2
	1053,552
	 

	273
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	452,48
	 

	274
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним  розчином по каменю і бетону стін вручну
	  м2
	452,48
	 

	275
	Готування цементно-вапняного розчину вручну
	  м3
	8,4524
	 

	276
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	  м2
	452,48
	 

	277
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2
	  м2
	452,48
	 

	278
	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін
всередині приміщень з підготуванням поверхонь
	  м2
	452,48
	 

	279
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	338,08
	 

	280
	Покриття підлог та стелі шахти грунтом поверхні за 1 раз
(stancolac 850)
	  м2
	53
	 

	281
	Покриття по пофарбованій або погрунтованій поверхні
стель за два рази
	  м2
	53
	 

	282
	Покриття стін шахти грунтом поверхні за 1 раз (stancolac
850)
	  м2
	285,08
	 

	283
	Покриття по погрунтованій поверхні стін за 2 рази
	  м2
	285,08
	 

	 
	Роздiл 4. Перегородки. Фальшстіни.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	284
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами
[фальшстіни] по металевому каркасу
	  м2
	2273,71
	 

	285
	Вилучаються витрати по заповненню каркасів стін
мінераловатними плитами при товщині заповнення 50
мм
	  м2
	-2273,71
	 

	286
	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін
всередині приміщень по підготовленій поверхні
	  м2
	974,45
	 

	287
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами на клеї
	  м2
	974,45
	 

	288
	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами у два шари
з ізоляцією у житлових і громадських будівлях
	  м2
	1907,53
	 

	289
	Улаштування перегородок на металевому дворядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях
	  м2
	391,32
	 

	290
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м
	  м2
	584
	 

	291
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків
	  м3
	21,95
	 

	292
	Готування цементного розчину вручну
	  м3
	0,6718
	 

	 
	Роздiл 5. Оздоблення сходових маршів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	293
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	73,26
	 

	294
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	73,26
	 

	295
	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту:
стельові поверхні з оголенням арматури
	  м2
	73,26
	 

	296
	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та
залізобетонних конструкцій при товщині шару
ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні
	  м2
	73,26
	 

	297
	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини
одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь
бетонних та залізобетонних конструкцій
	  м2
	73,26
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	298
	Шпаклювання стін
	  м2
	24,64
	 

	299
	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки, аналог Сeresit CT 77, зерно 0,8 - 1,2 мм
	  м2
	24,64
	 

	300
	Свердління отворів для встановлення кріплення.
(Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм)
	  шт
	53
	 

	301
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	53,5
	 

	 
	Роздiл 6. Оздоблення балконів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	302
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	147,68
	 

	303
	Обробка поверхонь антибактеріальним грунтовим
розчином, аналог Ceresit CT-99
	  м2
	147,68
	 

	304
	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту:
стельові поверхні з оголенням арматури
	  м2
	147,68
	 

	305
	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та
залізобетонних конструкцій при товщині шару
ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні
	  м2
	147,68
	 

	306
	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини
одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь
бетонних та залізобетонних конструкцій
	  м2
	147,68
	 

	307
	Декоративне штукатурення фасадів
	  м2
	147
	 

	308
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	98,24
	 

	309
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 50 мм
	  м2
	98,24
	 

	310
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	98,24
	 

	311
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Ceresit C 69 товщиною 5 мм
	  м2
	98,24
	 

	312
	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (додавати
до загальної товщини 6 мм)
	  м2
	98,24
	 

	313
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, аналог Ceresit СМ 117 pro, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	98,24
	 

	314
	Свердління отворів для встановлення кріплення.
(Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм)
	  шт
	112
	 

	315
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	112,7
	 

	 
	Роздiл 7. Люк на покрівлю
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	316
	Установлення люка
	  шт
	2
	 

	317
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни
	  блок
	2
	 

	 
	Роздiл 8. Вивезення сміття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	318
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	20
	 

	319
	Навантаження сміття вручну
	  т
	1,568
	 

	320
	Перевезення сміття до 22 км
	  т
	21,568
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-06 на Будівельні роботи АБ1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Драбини
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	321
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см
	  шт
	112
	 

	322
	Ставлення анкерів . (Ставлення болтів будівельних з
гайками й шайбами)
	  шт
	112
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	323
	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею
	  т
	1,145
	 

	324
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	45,8
	 

	325
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	45,8
	 

	326
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	45,8
	 

	327
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	45,8
	 

	328
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за два рази)  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /
	  м2
	45,8
	 

	329
	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею
	  т
	1,145
	 

	 
	Роздiл 2. М/к ганків. Г2, Г3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	330
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см
	  шт
	44
	 

	331
	Ставлення анкерів . (Ставлення болтів будівельних з
гайками й шайбами)
	  шт
	44
	 

	332
	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею
	  т
	0,72853
	 

	333
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	31
	 

	334
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	31
	 

	335
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	31
	 

	336
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	31
	 

	337
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за два рази)  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /
	  м2
	31
	 

	338
	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею
	  т
	0,728
	 

	339
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м
	  м2
	19
	 

	340
	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
	  м2
	4,8
	 

	 
	Роздiл 3. Накривка приямків
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	341
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см
	  шт
	24
	 

	342
	Ставлення анкерів . (Ставлення болтів будівельних з
гайками й шайбами)
	  шт
	24
	 

	343
	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею
	  т
	0,2928
	 

	344
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	12,44
	 

	345
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	12,44
	 

	346
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	12,44
	 

	347
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	12,44
	 

	348
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за два рази)  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /
	  м2
	12,44
	 

	349
	Монтаж м/к
	  т
	0,2928
	 

	350
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м
	  м2
	15,68
	 

	351
	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
	  м2
	8,3
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	352
	Улаштування  додаткового захисного армувального
шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх
стінових будівельних конструкцій  із застосуванням
систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС
	  м2
	20
	 

	353
	Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	20
	 

	354
	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної
штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи
CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна  Сeresit CT 77, зерно 1,2 - 1,6 мм
	  м2
	20
	 

	 
	Роздiл 4. Ганок Г1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	355
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2
	  м3
	90
	 

	356
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	10
	 

	357
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	9,2
	 

	358
	Улаштування бетонної підготовки
	  м3
	9,2
	 

	359
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм
	  м3
	44
	 

	360
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	98
	 

	361
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	98
	 

	362
	Свердління отворів для встановлення кріплення.
(Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм)
	  шт
	26
	 

	363
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	26
	 

	 
	Роздiл 5. Ганок Г2
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	364
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2
	  м3
	20
	 

	365
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	16,2
	 

	366
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	1,3
	 

	367
	Улаштування бетонної підготовки
	  м3
	1,3
	 

	368
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм
	  м3
	14
	 

	369
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	7
	 

	370
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	7
	 

	371
	Свердління отворів для встановлення кріплення.
(Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм)
	  шт
	10
	 

	372
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	10
	 

	 
	Роздiл 6. Ганок Г4
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	373
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2
	  м3
	20
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	374
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	16,2
	 

	375
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	1,3
	 

	376
	Улаштування бетонної підготовки
	  м3
	1,3
	 

	377
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм
	  м3
	14
	 

	378
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	7
	 

	379
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	7
	 

	380
	Свердління отворів для встановлення кріплення.
(Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм)
	  шт
	10
	 

	381
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	10
	 

	 
	Роздiл 7. Плити перекриття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	382
	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах
товщиною 100 мм, площею до 500 см2
	  шт
	40
	 

	383
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм
	  шт
	640
	 

	384
	Закріплення стиржнів арматури на суміш ceresit .
(Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами)
	  шт
	640
	 

	385
	Підсилення перекриття зверху залізобетоном
	  м3
	1,96
	 

	386
	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях
отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3
	0,43175
	 

	387
	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях
отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2
	  м3
	0,1942875
	 

	388
	Виготовлення дрібних індивідуальних листових
конструкцій
	  т
	0,22
	 

	389
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	8,8
	 

	390
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	8,8
	 

	391
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	8,8
	 

	392
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	8,8
	 

	393
	Підсилення плит перекриття стальними обоймами
	  т
	0,22
	 

	394
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	  т
	0,763
	 

	395
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	30,52
	 

	396
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	30,52
	 

	397
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	30,52
	 

	398
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	30,52
	 

	399
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за два рази)  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /
	  м2
	30,52
	 

	400
	Підсилення перекриття стальними балками
	  т
	0,763
	 

	401
	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів
	  м3
	3,096
	 

	402
	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2
	  шт
	160
	 

	 
	Роздiл 8. Посилення прорізів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	403
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	  т
	4,28175
	 

	404
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	171,2
	 



	1
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	405
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	171,2
	 

	406
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	171,2
	 

	407
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	171,2
	 

	408
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за два рази)  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /
	  м2
	171,2
	 

	409
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см
	  шт
	315
	 

	410
	Підсилення цегляних стін стальними обоймами
	  т
	4,2817
	 

	 
	Роздiл 9. Вивезення сміття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	411
	Навантаження сміття вручну
	  т
	7,1
	 

	412
	Перевезення сміття до 22 км
	  т
	7,1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-07 на забезпечення
доступності для МГН (тактильні елементи)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Установка табличок-інформаторів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	413
	Наклеювання табличок _ інформаторів, розміром
200х250 ( з надписом :"Пандус")
	  м2
	0,1
	 

	414
	Наклеювання табличок тактильних _ інформаторів,
розміром 300х170 ( з надписом: "Вихід")
	  м2
	0,12
	 

	415
	Наклеювання табличок тактильних _ інформаторів,
розміром 300х340 (з номерами кімнат)
	  м2
	0,714
	 

	416
	Наклеювання маркування на двері "Жовте коло",
діаметром 240 мм
	  м2
	0,4
	 

	 
	Роздiл 2. Установка тактильних плиток з бетону
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	417
	Улаштування покриттів з бетонних тактильних плиток,
аналог Сальдо на розчині із сухої клеючої суміші, аналог
Ceresit СМ 117 pro, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	6,4
	 

	 
	Роздiл 3. Нанесення фаби "Люкс-бетон" на підлогу
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	418
	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь
бітумною ґрунтовкою, перший шар
	  м2
	3,36
	 

	419
	Покриття підлоги лаком за 2 рази
	  м2
	3,36
	 

	 
	Роздiл 4. Установка тактильних елементів
поліуретанових
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	420
	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на
клеї КН-2
	  м2
	26,46
	 

	 
	Локальний кошторис 02-02-01 на будівельні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	421
	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен
площею перерізу до 20 см2
	  м
	1350
	 

	422
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	29,16
	 

	423
	Перевезення сміття до 10 км
	  т
	2,916
	 

	 
	Локальний кошторис 02-02-02 на електромонтажні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Силове електрообладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	424
	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	2
	 

	425
	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг
	  шт
	9
	 

	426
	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг
	  шт
	63
	 



	1
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	Роздiл 2. Кабельні конструкції та труби
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	427
	Прокладання лотків
	  м
	270
	 

	428
	Прокладання гофрованихих труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм
	  м
	1350
	 

	429
	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм
	  м
	5070
	 

	430
	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до
50 мм
	  м
	7605
	 

	 
	Роздiл 3. Монтаж кабелів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	431
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
	  м
	13806
	 

	432
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 3 кг
	  м
	281
	 

	433
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг
	  м
	2514
	 

	434
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 6 мм2
	  м
	50
	 

	 
	Роздiл 4. Установочні матеріали
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	435
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних
	  шт
	215
	 

	436
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних
	  шт
	71
	 

	437
	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці
	  шт
	937
	 

	438
	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних
	  шт
	433
	 

	 
	Роздiл 5. Cвітлотехнічне обладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	439
	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4
	  шт
	83
	 

	440
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	  шт
	37
	 

	441
	Монтаж світильників точкових місцевого освітлення
	  шт
	786
	 

	442
	Монтаж світильників світлодіодних: люстри та підвісні
світильники з кількістю ламп до 5
	  шт
	126
	 

	443
	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5
кг
	  шт
	27
	 

	 
	Локальний кошторис 02-03-02 на Монтаж устаткування
ліфта
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	444
	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю
руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9
зупинок, висота шахти 29 м
	  ліфт
	1
	 

	445
	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів пасажирських
вантажопідйомністю до 630 кг
	  м
	-2
	 

	446
	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	  зупинка
	-4
	 

	447
	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130
мм
	  шт
	36
	 

	448
	Улаштування монтажних щітів. Улаштування перекриттів
по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних
будівлях
	  м2
	20,25
	 

	449
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см
	  шт
	80
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	450
	Ставлення анкерів . (Ставлення болтів будівельних з
гайками й шайбами)
	  шт
	80
	 

	451
	Виготовлення м/к балок. (Виготовлення дрібних
індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т
[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.])
	  т
	0,45
	 

	452
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	18
	 

	453
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	18
	 

	454
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	18
	 

	455
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021  /при фарбуванні гратчастих
поверхонь /
	  м2
	18
	 

	456
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за два рази)  /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /
	  м2
	18
	 

	457
	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м
масою до 1 т
	  т
	0,45
	 

	458
	Улаштування перегородок із металевої сітки по каркасу
	  м2
	42,39
	 

	459
	Розбирання дерев'яних перекриттів по балках з
накатами з дошок
	  м2
	20,25
	 

	460
	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок
	  м3
	0,079092
	 

	461
	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до
1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота
шахти 29 м
	  ліфт
	1
	 

	462
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	  м
	-2
	 

	463
	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів
пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	  зупинка
	-4
	 

	464
	Монтаж металевого обрамлення прорізів.
	  м2
	12,5
	 

	 
	Локальний кошторис 02-03-03 на пусконалагоджувальні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	465
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному
струмі з системою управління на мікроелектроніці для
житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	  ліфт
	1
	 

	466
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному
струмі з системою управління на мікроелектроніці для
житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати
	  ліфт
	-5
	 

	467
	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5
	  система
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-04-01 на опалення і вентиляція
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Опалення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	468
	Установлення радіаторів стальних
	  кВт
	200,99
	 

	469
	Перегрупування секцій радіаторів
	  секц.
	24
	 

	470
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	182,6
	 

	471
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	735
	 

	472
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	262
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	473
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	120
	 

	474
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	66,4
	 

	475
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	75
	 

	476
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	4
	 

	477
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	324,6
	 

	478
	Установлення рушникосушарок
	  шт
	63
	 

	479
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних труб
діаметром 100 мм
	  м
	66
	 

	480
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм
	  м
	66
	 

	481
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм
	  шт
	2
	 

	482
	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]
	  шт
	2
	 

	483
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	66
	 

	484
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	22,4
	 

	485
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	22,4
	 

	486
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	22,4
	 

	487
	Грунтування сталевих балок, труб діаметром понад 50
мм тощо за один раз
	  м2
	22,4
	 

	488
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50
мм тощо за два рази
	  м2
	22,4
	 

	 
	Роздiл 2. Отвори
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	489
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 50 мм
	  шт
	324
	 

	490
	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 50 мм
	  шт
	324
	 

	491
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 60 мм
	  шт
	12
	 

	492
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 60 мм
	  шт
	12
	 

	493
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм
	  шт
	4
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	494
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм
	  шт
	4
	 

	495
	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною до 25 см
	  шт
	20
	 

	496
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах
	  шт
	2
	 

	497
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
бетонних перекриттях
	  шт
	340
	 

	 
	Вiддiл 1. Вентиляція
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	498
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	  шт
	63
	 

	499
	Установлення зонтів над обладнанням
	  м2
	22,68
	 

	500
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм
	  м2
	22,12
	 

	501
	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм
	  м2
	310
	 

	502
	Установлення грат жалюзійних стальних штампованих
нерегульованих [РШ] номер 200, розмір 252х252 мм
	  грати
	27
	 

	503
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого поліетилену
	  м2
	310
	 

	504
	Установлення теплової завіси
	  шт
	1
	 

	505
	Прочищення вертикального димоходу з цегли
	  м
	310
	 

	506
	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,
переріз отворів 220х950 мм
	  шт
	36
	 

	507
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
бетонних перекриттях
	  шт
	36
	 

	508
	Навантаження сміття вручну
	  т
	1,556
	 

	509
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	1,556
	 

	 
	Локальний кошторис 02-04-02 на водопостачання і
водовідведення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Водопостачання В1, Т3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	510
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	1056,7
	 

	511
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	27
	 

	512
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	81
	 

	513
	Установлення дверцят ревізійних
	  шт
	36
	 

	514
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	36,5
	 

	515
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	10
	 

	516
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням
	  м
	6,5
	 

	517
	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 80 мм
	  шт
	1
	 

	518
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм
	  м
	2
	 

	519
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.
	  т
	0,0031
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	520
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм
	  шт
	4
	 

	521
	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 20 мм
	  шт
	-4
	 

	522
	Монтаж опорних конструкцій всередині будівель і споруд
масою до 0,1 т /по залiзобетонних i кам'яних опорах/
	  т
	0,0031
	 

	523
	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового
одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного,
вихрового, поршневого, приводного, роторного на
загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,
064 т
	  шт
	1
	 

	524
	Підготовлення до випробування, здавання під
налагодження і пуску, приєднування до електричної
мережі електричних машин змінного струму з фазним
ротором або збудником на валу, або машин постійного
струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у
зібраному вигляді маса до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	525
	Випробування устаткування виду машин і механізмів з
електроприводом масою до 1 т на холостому ходу
протягом 1 години, потужність електродвигуна 2 кВт
	  ланка
	1
	 

	526
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм (у комплекті з насосом)
	  шт
	3
	 

	527
	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні (трубка перкенса)
	  шт
	4
	 

	528
	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні (манометр)
	  шт
	4
	 

	529
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм
	  шт
	3
	 

	530
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм ( в т. числі
існуючі датчик тиску і реле тиску і зворотній клапан в
комплекті з насосом)
	  шт
	4
	 

	531
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм
	  шт
	4
	 

	532
	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	  м
	2
	 

	533
	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]
	  шт
	6
	 

	534
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	0,74
	 

	535
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	0,74
	 

	536
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	0,74
	 

	537
	Грунтування сталевих балок, труб діаметром понад 50
мм тощо за один раз
	  м2
	0,74
	 

	538
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50
мм тощо за два рази
	  м2
	0,74
	 

	 
	Роздiл 2. Водомірний вузол квартирний
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	539
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (водолічильник)
	  шт
	63
	 

	 
	Роздiл 3. Водомірний вузол загальнобудинковий
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	540
	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 50 мм
	  шт
	1
	 

	541
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (водолічильник)
	  шт
	1
	 

	542
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм (кран кульовий спускний)
	  шт
	1
	 

	543
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм
	  шт
	3
	 

	544
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (фільтр і клапан
зворотній)
	  шт
	2
	 

	545
	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм
	  шт
	2
	 

	546
	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні (манометр)
	  шт
	1
	 

	547
	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними
стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2],
що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 57 мм
	  т
	0,01
	 

	548
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	0,43
	 

	549
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	0,43
	 

	550
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	0,43
	 

	551
	Грунтування сталевих балок, труб діаметром понад 50
мм тощо за один раз
	  м2
	0,43
	 

	552
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази
	  м2
	0,43
	 

	553
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,02
	 

	 
	Роздiл 4. Протипожежне водопостачання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	554
	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій
ніші або на стіні, масою до 10 кг(шафа пожежна)
	  шт
	10
	 

	555
	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм та 25
мм
	  шт
	20
	 

	556
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм
	  м
	57
	 

	557
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм
	  м
	6
	 

	558
	Очищення поверхонь щітками
	  м2
	16,4
	 

	559
	Знепилювання металевих поверхонь
	  м2
	16,4
	 

	560
	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом
	  м2
	16,4
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	561
	Грунтування сталевих балок, труб діаметром понад 50
мм тощо за один раз
	  м2
	16,4
	 

	562
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром менше 50
мм тощо за два рази
	  м2
	16,4
	 

	 
	Роздiл 5. Насосна станція пожежогасіння
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	563
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т
	  шт
	2
	 

	564
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,06
	 

	565
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм
	  шт
	4
	 

	566
	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні (манометр)
	  шт
	1
	 

	567
	Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3
	  шт
	1
	 

	568
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм ( реле тиску)
	  шт
	1
	 

	569
	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг(щит
автоматизації)
	  шт
	1
	 

	570
	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах,
 маса до 10 кг(плавний пуск в щиті)
	  шт
	1
	 

	571
	Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними
стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2],
що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 76 мм
	  т
	0,1
	 

	 
	Роздiл 6. Сан-технічне обладнання І поверх
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	572
	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води
	  компл.
	56
	 

	573
	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним
	  компл.
	56
	 

	574
	Установлення мийок на одне відділення
	  компл.
	63
	 

	575
	Установлення ванн купальних стальних
	  компл.
	63
	 

	576
	Установлення змішувачів
	  шт
	63
	 

	577
	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних
	  компл.
	63
	 

	578
	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним
	  компл.
	7
	 

	579
	Установлення поручня з нержвіючої сталі поворотного
(рухомого), аналог Kolo Lehnen Concept pro Артикул:
L60402000
	  шт
	7
	 

	580
	Установлення поручня з нержвіючої сталі поворотного
(рухомого), аналог Kolo Lehnen Concept pro Артикул:
L60301000
	  шт
	7
	 

	581
	Установлення поручня прямого з нержвіючої сталі
прямого, Поручень для інвалідів для умивальника "стіна-
стіна", ф 32мм - 530х710х800мм, аналог модель PM-05
	  шт
	7
	 

	582
	Установлення поручня прямого з нержвіючої сталі для
ванни
	  шт
	7
	 

	 
	Роздiл 7. Система К1 І-й поверх
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	583
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм
	  м
	167
	 

	584
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
	  м
	207
	 

	585
	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм
	  сальник
	36
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	586
	Установлення закладних деталей (футлярів)
	  т
	0,044
	 

	 
	Роздiл 8. Отвори
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	587
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	  шт
	36
	 

	588
	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 160 мм
	  шт
	36
	 

	589
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 100 мм
	  шт
	45
	 

	590
	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 100 мм
	  шт
	45
	 

	591
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 200 мм
	  шт
	3
	 

	592
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 200 мм
	  шт
	3
	 

	593
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	  шт
	12
	 

	594
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 2,5
	  шт
	6
	 

	595
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 3
	  шт
	6
	 

	596
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
до 200 мм
	  шт
	6
	 

	597
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
до 100 мм
	  шт
	6
	 

	598
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах
	  шт
	12
	 

	599
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
бетонних перекриттях
	  шт
	84
	 

	600
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 50 см2
	  м
	108
	 

	601
	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни
1х0,5 цеглини
	  м
	108
	 

	602
	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони
гнізда 380 мм
	  шт
	36
	 

	603
	Навантаження сміття вручну
	  т
	1,273
	 

	604
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	1,273
	 

	 
	Локальний кошторис 02-04-03 на пусконаладка
насосного обладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	605
	Насос відцентровий.  Подача до 10 м3/год
	  насос
	3
	 

	606
	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, тягомір,
напіромір, тягонапіромір, що показує
	  шт
	5
	 

	607
	Вимірювальні перетворювачі з дискретним  вихідним
сигналом [сигналізатор,  датчик-реле і т.п.]
	  шт
	4
	 

	608
	Система вимірювальна тиску або розрідження
	  параметр
	2
	 

	 
	Локальний кошторис 02-04-04 на придбання
устаткування
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	Роздiл 1. ОВ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 2. ВК
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Локальний кошторис 02-04-05 на зливова каналізація
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	609
	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм
	  шт
	2
	 

	610
	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб
діаметром 110 мм
	  м
	58
	 

	611
	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб
діаметром 110 мм (з ухилом)
	  м
	24
	 

	612
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	  шт
	2
	 

	613
	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 160 мм
	  шт
	2
	 

	614
	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм
	  сальник
	2
	 

	615
	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2
	  м3
	6,5
	 

	616
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	0,84
	 

	617
	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб
діаметром 110
	  м
	12
	 

	618
	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях
	  шт
	2
	 

	619
	Зароблення отворв при проходженні труб через стінки
колодязя, діаметр труб до 100 мм
	  сальник
	2
	 

	620
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	6
	 

	 
	Локальний кошторис 02-05-01 на демонтажні роботи (ТП-
6/0,4 кВ)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	621
	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до
1000 мм2
	  м
	5
	 

	622
	(Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до
500 мм2
	  м
	3,44
	 

	623
	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 630 А
	  шт
	1
	 

	624
	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач]
триполюсний на плиті з центральною або бічною
рукояткою або керуванням штангою, що установлюється
на металевій основі, струм до 1600 А
	  шт
	1
	 

	625
	(Демонтаж) Монтаж запобіжника
	  шт
	3
	 

	 
	Локальний кошторис 02-05-02 на електромонтажні
роботи (ТП-6/0,4 кВ)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	626
	Монтаж трансформатора силового,
автотрансформатора або масляного реактора, маса до
3 т
	  шт
	1
	 

	627
	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 1000 мм2
	  м
	5
	 

	628
	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 500 мм2
	  м
	3,44
	 

	629
	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті
з приводом, що установлюється на металевій основі,
струм до 1600 А
	  шт
	2
	 

	630
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм 1600 А
	  шт
	1
	 

	631
	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ
	  шт
	3
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	632
	Монтаж запобіжника
	  шт
	3
	 

	633
	Монтаж обмежувача перенапруг [комплект - 3 фази]
напругою до 10 кВ
	  комплект
	1
	 

	634
	Монтаж ретрофіта
	  т
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-06-01 на будівельно-монтажні
роботи КЛ-0,4кВ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Будівельно-монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	635
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних
	  м3
	6,6
	 

	636
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	  м3
	2,3
	 

	637
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
чорнощебеневих
	  м3
	17,66
	 

	638
	Навантаження сміття вручну
	  т
	38,75
	 

	639
	Перевезення  будівельного сміття самоскидами на
вiдстань 10 км
	  т
	38,75
	 

	640
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	43,82
	 

	641
	Земляні роботи. Копання шурфа на трасі кабельної лінії.
Глибина копання до 1,0 м. Ґрунт непромерзлий ІІ групи
	  шурф
	5
	 

	642
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	12,76
	 

	643
	Перевезення ґрунта самоскидами на вiдстань 10 км
	  т
	57,7
	 

	644
	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї
	  м
	166
	 

	645
	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель
при улаштуванні постелі (2 кабеля)
	  м
	166
	 

	646
	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-
х каналів
	  км
	0,246
	 

	647
	Улаштування уведення кабелів у будинок
	  увед.
	6
	 

	648
	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю
	  перет.
	2
	 

	649
	Перетинання кабелів з трубопроводом
	  перет.
	3
	 

	650
	Герметизація кабелів в трубах
	  прохід
	20
	 

	651
	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у
траншеї
	  м
	84
	 

	652
	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель
при покритті його цеглою
	  м
	84
	 

	653
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою
	  м
	166
	 

	654
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	  м2
	88,3
	 

	655
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 (до 20 см)
	  м2
	88,3
	 

	656
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	  м2
	22,7
	 

	657
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 (до 10 см)
	  м2
	-22,7
	 

	658
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м
	  м2
	65,6
	 

	659
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за
зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати
до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (до 10см)
	  м2
	65,6
	 

	660
	Засипка вручну траншей і шурфів, група ґрунтів 1
	  м3
	12,76
	 

	 
	Роздiл 2. Електро-монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	661
	Прокладання лотків
	  м
	42
	 

	662
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 6 кг
	  м
	252
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	663
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 6 кг
	  м
	246
	 

	664
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці
траси, маса 1 м до 6 кг
	  м
	198
	 

	665
	Закладення кінцеве епоксидне для 3-4 жильного кабеля
напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2
	  шт
	18
	 

	666
	Шафа з роз'єднувачем, струм 400 А
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-06-03 на будівельно-монтажні
роботи (Щит обліку)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Будівельно-монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	667
	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т
	  шт
	2
	 

	668
	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1700х1100 мм
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 2. Заземлення щита обліку
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	669
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20
мм
	  шт
	3
	 

	670
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2
	  м
	8
	 

	 
	Локальний кошторис 02-06-05 на пуско-налагоджувальні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	671
	Вимірювання перехідних опорів контактів приєднання
кабелів
	  вимірюв.
	12
	 

	672
	Фазування кабелів, напруга до 1 кВ
	  фазув-ня
	24
	 

	673
	Випробування підвищеною напругою  кабеля силового,
напруга до 10 кВ
	  випроб.
	12
	 

	674
	Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання опору
розтіканню струму заземлювача
	  вимір.
	4
	 

	675
	Пристрої, що заземлюють.  Перевірка наявності ланцюга
між заземлювачами і заземленими елементами
	  точ.
	4
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-02 на Система пожежної
сигналізації та система передачі тривожних сповіщень
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	676
	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	  шт
	1
	 

	677
	Прилад ПС на 4 промені
	  шт
	1
	 

	678
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/Блок комутації адресний
	  шт
	1
	 

	679
	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці
стояка
	  шт
	1
	 

	680
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	  шт
	2
	 

	681
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні(202шт СПДОТА)
	  шт
	202
	 

	682
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні(63шт СПТТА "ОМЕГА"; 37шт СПРА "ОМЕГА")
	  шт
	100
	 

	683
	Встановлення резисторів
	  шт
	300
	 

	684
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги
	  м
	1800
	 

	685
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби
	  м
	1800
	 

	686
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	  м
	700
	 

	687
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні
	  шт
	1
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	688
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А
	  шт
	4
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-03 на Обладнання системи 
пожежної  сигналізації, що монтується
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Обладнання ,що монтується
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 2. Підмінний фонд
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-04 на Пуско-налагоджувальні
роботи системи пожежної сигналізації
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	689
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф
	  шт
	2
	 

	690
	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф
	  шт
	14
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-05 на Система оповіщення
про пожежу тауправління евакуацією людей
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	691
	Апаратура настінна/моноблок настінного виконнання)
ВЕЛЛЕЗн-120-200
	  шт
	1
	 

	692
	Апаратура настінна/БКІ-02М
	  шт
	1
	 

	693
	Апаратура настільна, маса до 20 кг/ДМП03-FM/MP
	  шт
	1
	 

	694
	Блок живлення і контролю ультразвуковий
	  шт
	1
	 

	695
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	  шт
	2
	 

	696
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год
	  шт
	1
	 

	697
	Пульт або табло, кількість сигналів до 15/ПМН-12
	  шт
	1
	 

	698
	Антена основна колективного приймання телебачення
типу АТКГ/Телескопічна антенна
	  шт
	1
	 

	699
	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні
	  шт
	87
	 

	700
	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм
	  м
	1550
	 

	701
	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 32 мм
	  м
	7
	 

	702
	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм
	  м
	25
	 

	703
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби
	  м
	1201
	 

	704
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5
мм2 до 6 мм2 в труби
	  м
	14
	 

	705
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	  шт
	45
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-06 на Обладнання системи
оповіщення про пожежу та управління евакуюванням
людей, що монтується
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Обладнання,що монтується
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-07 на Пуско-налагоджувальні
роботи системи оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	706
	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5
	  система
	1
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	707
	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання
	  система
	6
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-08 на Система
блискавкозахисту
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	708
	Установлення стальних окремостоячих
блискавковідводів зі шпилем
	  т
	0,09
	 

	709
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м]
	  м
	510
	 

	710
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	  м
	10
	 

	711
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	  м
	18
	 

	712
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
	  шт
	6
	 

	713
	Установлення Ревізійних колодязів
	  шт
	6
	 

	714
	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2
	  м3
	2
	 

	715
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	2
	 

	716
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2
	  м
	10
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-09 на Електротехнічні
вимірювання системи блискавкозахисту
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	717
	Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання опору
розтіканню струму заземлювача
	  вимір.
	18
	 

	718
	Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання опору
розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м
	  вимір.
	6
	 

	719
	Пристрої, що заземлюють.  Перевірка наявності ланцюга
між заземлювачами і заземленими елементами
	  точ.
	18
	 

	 
	Локальний кошторис 06-01-010 на Загальнобудівельні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	720
	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 38 см
	  шт
	82
	 

	721
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 60 мм
	  шт
	6
	 

	722
	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях
отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3
	0,22608
	 

	723
	Заміна облицювання із сухої штукатурки стін, площа до
5 м2
	  м2
	1,2
	 

	724
	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці
та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	1,9
	 

	725
	Навантаження сміття вручну
	  т
	0,0168
	 

	 
	Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні мережі
водопостачання та каналізації
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Водопровід зовнішній
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	726
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	55,5
	 

	727
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	3,7
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	728
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних
	  м3
	5,49
	 

	729
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	  м3
	16,47
	 

	730
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	39,5
	 

	731
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	39,5
	 

	732
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
	  м
	30
	 

	733
	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм
	  шт
	3
	 

	734
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 80 мм
	  шт
	1
	 

	735
	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб
250 мм (футляр)
	  м
	6,6
	 

	736
	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром
90 мм
	  м
	6,6
	 

	737
	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової
ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм
	  м
	6,6
	 

	738
	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях
	  шт
	1
	 

	739
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,003
	 

	740
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	42,7
	 

	741
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	  м2
	109,8
	 

	742
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см
	  м2
	109,8
	 

	743
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1
	  м2
	109,8
	 

	 
	Роздiл 2. Каналізація зовнішня
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	744
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних
	  м3
	6,45
	 

	745
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	  м3
	19,35
	 

	746
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	  м3
	16,47
	 

	747
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	46,41
	 

	748
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	46,41
	 

	749
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/
	  м3
	181,7
	 

	750
	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом
	  м3
	17,5
	 

	751
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	28,7
	 

	752
	Укладання каналізаційних чавунних напірних розтрубних
труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр
100 мм
	  м
	5,3
	 

	753
	Укладання каналізаційних чавунних напірних розтрубних
труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр
150 мм
	  м
	76,5
	 

	754
	Укладання каналізаційних чавунних напірних розтрубних
труб із забиванням розтрубів азбестоцементом, діаметр
200 мм
	  м
	81
	 

	755
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	13,8
	 

	756
	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб
діаметром 110 та 160 мм
	  м
	88,9
	 

	757
	Укладання трубопроводів із ПВХ безнапірних труб
діаметром 200 мм
	  м
	66
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	758
	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 400 мм (футляр)
	  м
	6
	 

	759
	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової
ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм
	  м
	6
	 

	760
	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 400 мм (футляр)
	  м
	9
	 

	761
	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм
	  м
	15
	 

	762
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2
	  м3
	196,6
	 

	763
	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група
ґрунтів 2 ( до 20 м)
	  м3
	196,6
	 

	764
	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м
у сухих ґрунтах
	  м3
	1,36
	 

	765
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м, незалежно
вiд об'єму котлована або його площi/ /при площi
котлована до 100 м2/
	  м3
	32
	 

	766
	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом
	  м3
	3,2
	 

	767
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	2,9
	 

	768
	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
	  м3
	1,92
	 

	769
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,062
	 

	770
	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях
	  шт
	5
	 

	771
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону
	  м2
	17,5
	 

	772
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2
	  м3
	23,8
	 

	773
	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група
ґрунтів 2 ( до 20 м)
	  м3
	23,8
	 

	774
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	  м2
	129
	 

	775
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см
	  м2
	129
	 

	776
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1
	  м2
	129
	 

	 
	Локальний кошторис 06-02-02 на теплові мережі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Зовнішня мережа
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	777
	(Демонтаж) Установлення засувок або клапанів
стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм
	  шт
	2
	 

	778
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в
каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2],
температурі 115 град.С, діаметр труб 100 мм
	  м
	80
	 

	779
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних
	  м3
	2,715
	 

	780
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	6,51
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	781
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	6,51
	 

	782
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	36,2
	 

	783
	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею
до 1 м2
	  шт
	30
	 

	784
	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при
умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115
град.С, діаметр труб 100 мм
	  м
	80
	 

	785
	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2
	  шт
	30
	 

	786
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	30,8
	 

	787
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	  м2
	54,3
	 

	788
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см
	  м2
	54,3
	 

	789
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1
	  м2
	54,3
	 

	 
	Роздiл 2. Вузол обліку тепла
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	790
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм
	  м
	1
	 

	791
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм
	  м
	4
	 

	792
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (теплолічильник)
	  шт
	1
	 

	793
	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні (трійник під ТСП-Т)
	  шт
	1
	 

	794
	Монтаж термоперетворювача ТСП-Т-3 (в комплекті
поставки)
	  шт
	2
	 

	795
	Врізування в мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів
[патрубків]
	  шт
	5
	 

	796
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на
умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 10-50 мм
	  шт
	2
	 

	797
	Установлення манометрів з триходовим краном
	  комплект
	3
	 

	798
	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]
	  шт
	2
	 

	799
	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових
	  комплект
	2
	 

	 
	Роздiл 3. Модульний блок системи опалення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	800
	Установлення насосів циркуляційних
	  шт
	2
	 

	801
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм (клапан
регулюючий)
	  шт
	1
	 

	802
	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм
	  шт
	2
	 

	803
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм(кран кульовий,
затвор дисковий, клапан зворотній)
	  шт
	10
	 

	804
	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових
	  комплект
	4
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	805
	Установлення манометрів з триходовим краном
	  комплект
	14
	 

	806
	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 40 мм
	  шт
	1
	 

	807
	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні (датчики температури, реле тиску)
	  шт
	4
	 

	808
	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг
	  шт
	1
	 

	809
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,05
	 

	810
	Трубопроводи з вузлів і блоків зварених з вуглецевої
сталі для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63
кгс/см2], діаметр зовнішній 57 мм (трубна обвязка)
	  т
	0,04
	 

	811
	Установлення повітровідвідників
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 06-02-03 на пусконаладка
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	812
	Система вимірювальна температури
	  параметр
	2
	 

	813
	Система вимірювальна витрат або рівня
	  параметр
	1
	 

	814
	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним
сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач
теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]
	  шт
	2
	 

	815
	Елементи систем автоматичного управління і
регулювання.  Датчик контактний механічний з числом
ланцюгів управління до 2
	  шт
	2
	 

	816
	Система вимірювальна витрат або рівня
	  параметр
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 06-02-04 на придбання
устаткування
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. ТМ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Локальний кошторис 07-01-01 на Генеральний план
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Покриття ТИП 1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	817
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних
	  м3
	239,7672
	 

	818
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	  м3
	1348,6905
	 

	819
	Планування основ. Виправлення профілю щебеневих
основ без додавання нового матеріалу
	  м2
	2997,09
	 

	820
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	  м2
	2997,09
	 

	821
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см
	  м2
	2997,09
	 

	822
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
вилучати до 10 см
	  м2
	-2997,09
	 

	823
	Улаштування цементно-бетонних покриттів
одношарових товщиною шару 20 см засобами малої
механізації
	  м2
	2997,09
	 

	824
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-34-1
	  м2
	-2997,09
	 

	825
	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття
	  м2
	2997,09
	 

	826
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів
	  м3
	149,8545
	 

	827
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50
	  м3
	149,85
	 

	828
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м
	  м2
	2997,09
	 

	 
	Роздiл 2. Покриття ТИП 2
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	829
	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних
	  м3
	48,3415
	 

	830
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	  м3
	261,0441
	 

	831
	Планування основ. Виправлення профілю щебеневих
основ без додавання нового матеріалу
	  м2
	966,83
	 

	832
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів
	  м3
	241,7075
	 

	833
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
50
	  м3
	241,7075
	 

	834
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	  м2
	891,51
	 

	835
	Підготовка горизонтальних бетонних поверхонь, що
підлягають ремонту
	  м2
	109,52
	 

	836
	Улаштування поновленого захисного шару
горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій
при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм
	  м2
	109,52
	 

	837
	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини
одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь
бетонних та залізобетонних конструкцій
	  м2
	109,52
	 

	838
	Улаштування горизонтальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази
товщиною 2,5 мм
	  м2
	109,52
	 

	839
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	109,52
	 

	 
	Роздiл 3. Бортові камені / поребрики
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	840
	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі
(поребриків)
	  м
	610
	 

	841
	Розбирання бортових каменів на бетонній основі
	  м
	520
	 

	842
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	35,6
	 

	843
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1
	  м3
	39,16
	 

	844
	Перевезення сміття до 15 км
	  т
	62,3
	 

	845
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
	  м3
	25,886
	 

	846
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм
	  м
	520
	 

	847
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм
	  м
	610
	 

	 
	Роздiл 4. Колодязі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	848
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	2,728
	 

	849
	Розбирання цегляних горловин колодязів
	  м3
	0,8
	 

	850
	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м
у сухих ґрунтах
	  м3
	0,8
	 

	851
	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
	  м3
	0,8
	 

	852
	Закладення цеглою гнізд, борозен .
	  м3
	0,8
	 

	853
	(Демонтаж) Установлення люка
	  шт
	4
	 

	 
	Роздiл 5. Вивезення сміття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	854
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	2878,75601
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	855
	Навантаження сміття вручну
	  т
	319,8
	 

	856
	Перевезення сміття до 22 км
	  т
	3198,55601
	 

	 


Відомість ресурсів
 
	Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	Одиниця виміру
	Кількість

	Дюбелі розпірні поліетиленові
	шт
	56

	Азбест-наповнювач
	т
	0,0008

	Азбест хризолітовий, марка К-6-45
	т
	0,0244137

	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],
діаметр 8,0-10,0 мм
	т
	0,02955868

	Ацетилен розчинений технічний, марка А
	т
	0,0002634

	Бензин авіаційний Б-70
	т
	0,0158568

	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10
	т
	0,0169058

	ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ ТМ
KHIMREZERVPRO
	т
	0,000504

	Саморіз Кнауф для кріплення гіпсокартону TN 3,5х25 мм
	шт
	146161,426

	Саморіз по дереву 3,5х45 мм
	шт
	60912

	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
	т
	0,00332

	Болт анкерний FAZ II 12/1
	шт
	168

	Болт з гайкою FRSB-M6x12
	шт
	336

	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм
	т
	0,0017

	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби
12-[14] мм
	т
	0,007691

	Анкер однорозпірний з гайкою М8х100 мм
	шт
	4

	Болт з гайкой М8х50 мм
	шт
	4

	Бязь сурова
	10м2
	0,05

	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,024366

	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм
	т
	0,00166

	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм
	т
	0,01479

	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм
	т
	0,00027

	Кріплення для огородження
	1000шт
	0,18508

	Саморіз покрівельний по металу 4,8x19 мм 100 шт  RAL 
	1000шт
	0,8068

	Дюбель-шуруп 100х10 мм (або аналог)
	шт
	1606

	Саморіз Кнауф для кріплення металу LN 3,5x9 мм
	шт
	73806,12

	Анкер клин 6x70 мм
	шт
	2090,627

	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм
	т
	0,000072

	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х100 мм
	т
	0,00195

	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,
0х100 мм
	т
	0,019715

	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм
	т
	0,05328

	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,000569

	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,00000003

	Дюбелі фасадні з металевим цвяхом та термоголовкою
Ceresit  CT 335 KI-200N, ( або аналог) 
	шт
	20226

	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм
	т
	0,0004308

	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм
	т
	0,0141598

	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм
	т
	0,0037444

	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,168026

	Гіпсові в'яжучі Г-3 (Гіпс будівельний Г-5 )
	т
	2,759875

	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,027366

	Шпаклівка фінішна, аналог Knauf  Sheetrock Super Finish
	кг
	9592,128

	Шпаклівка гіпсова на шов, аналог Knauf Uniflot
	кг
	1066,002

	Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована CT 29
	кг
	11634,12

	Шпаклівка Ceresit CT 95 акрилова
	кг
	10957,6404

	Заклепки з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм,
довжина 10 мм
	т
	0,000975

	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0,055856

	Вапно хлорне, марка А
	т
	0,0007893

	Керамічна плитка для стін Golden Tile 30*60 (або аналог)
	м2
	1421,171

	Плитка Golden Tile Lofty сірий 4L2830 40х40 (або аналог)
	м2
	1235,19972

	Вироби гумові технічні морозостійкі
	кг
	47,08678

	Канати прядив'яні просочені
	т
	0,0003139

	Каніфоль соснова
	т
	0,0120846

	Каболка
	т
	0,0382064

	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0,00005

	Кисень технічний газоподібний
	м3
	52,51302

	Кисень технічний газоподібний
	м3
	1,77791

	Клей K-Flex
	л
	5,55

	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX
	кг
	4967,4

	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла
	т
	0,00009

	Білило густотерте цинкове МА-011-1
	т
	0,0176234

	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,00328

	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт
МА-025 бежева, світло-бежева
	т
	0,00041

	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт
МА-025 кремова
	т
	0,000004

	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-
бежева
	т
	0,00063

	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,
мумія, ПФ-14
	т
	0,0168

	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для
внутрішніх робіт
	т
	0,0005073

	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-
коричнева, сіра
	т
	0,00108

	Лак кам'яновугільний, марка Г
	т
	0,0001

	Грунт єпоксидний stancolac 850
	т
	0,0676

	Лінолеум гомогенний, Eclipse Premium  (зносостійкість: клас
застосування (EN ISO 10874) 34/43)
	м2
	2480,99904

	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ
	т
	0,000012

	Масло індустрійне И-20А
	т
	0,001969

	Мастика бітумна покрівельна гаряча
	т
	1,08968

	Грунтовка бітумна (праймер) BauGut (або аналог)
	т
	0,0790592

	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"
	т
	0,0166392

	Герметик каучуковий Tytan (або аналог)
	т
	0,0202692

	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,042

	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]
	10м
	0,0028

	Оліфа комбінована К-2
	т
	0,0002957

	Оліфа комбінована К-3
	т
	0,0012

	Парафін нафтовий твердий П-3
	т
	0,00018

	Плита OSB-3 СВІСС КРОНО 18х1250х2500 мм 
	100м2
	4,294152

	Листи гiпсокартоннi для стелі із вологостійкого гіпсокартону,
аналог Knauf / 9,5 мм.
	м2
	266,05

	Саморіз Кнауф для кріплення металу TN 3,5х35 мм
	шт
	122227,5

	Плити ARMSTRONG Bioguard Plain 600х600х15 мм, Ral 9003
	м2
	12,8835

	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	9,1836785

	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва
"Дорнит-2"
	10м2
	0,00063

	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм
	т
	0,0112332

	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм
	т
	0,0000678

	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0012096

	Дріт порошковий для дугового зварювання
	т
	0,000008

	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
	т
	0,0000034

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,1 мм
	т
	0,00006

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм
	т
	0,0231352

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм
	т
	0,0003278

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 6,0-6,3 мм
	т
	0,01

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 0,55 мм
	т
	0,02484

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,180979

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 3 мм
	т
	2,2977587

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 6,0-6,3 мм
	т
	0,00675

	Пластина губчаста з гуми АФ-1
	кг
	0,3

	Пластина гумова рулонна вулканізована
	кг
	5,60121

	Гума листова вулканізована кольорова
	кг
	8,7216

	Бітумно полімерний рулоний матеріал Sweetondale
Уніфлекс ЕПП 4,1 підкладковий (або аналог)
	м2
	222,726

	Бітумно полімерний рулоний матеріал Уніфлекс ЕКП 5,0
сланець сірий (або аналог)
	м2
	40,09

	Бітумно полімерний рулоний матеріал для гідроізоляції
	м2
	59,99

	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б
	м2
	63,54392

	Сітка металева 4ВР1   100_100
	м2
	15486,966

	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття
	м2
	25,06739

	Сітка композитна Rebar 3 мм 100х100 (або аналог)
	м2
	950,224

	Сітка зварна оцинкована 20x20x1 мм (або аналог)
	м2
	1161,567

	Дотягувачі GEZE TS 2000
	шт
	34

	Петля накладна
	шт
	87,7473

	Затискач до підвісу "метелик"
	шт
	10

	Підвіс з петлею дл.500мм
	шт
	10

	Мастило, солідол жировий "Ж"
	т
	0,0011292

	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої
звичайної якості  марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширині 100-200 мм
	т
	0,013

	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0
	т
	0,0061107

	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості
гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм,
сталь марки Ст3сп
	т
	0,00252

	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості
та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,
9 мм
	т
	0,0195

	Труба сталева профільна 40х25х2 мм
	т
	0,002

	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм
	т
	0,01333

	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,180068

	Уайт-спірит
	т
	0,0604027

	Розчинник уайт спірит Хімекспрес  (або   аналог)
	т
	0,11119917

	Уайт-спірит
	т
	0,000052

	Уайт-спірит
	кг
	1,61879

	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400
	т
	24,687351

	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та
спеціального призначення, марка 400
	т
	90,5399

	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний
	т
	0,0126

	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в
інших подібних випадках
	т
	0,3183

	Джгут ущільнювальний 30 мм із спіненого поліетилену для
герметизації (або аналог)
	м
	92,5

	Шнур бентонітовий SANPOL для гідроізоляції та
герметизації робочих швів 5 мп 15х25 мм (або аналог)
	м
	99,75

	Шпагат паперовий
	т
	0,00009

	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм,
довжина 25 мм
	т
	0,000212

	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм
	т
	0,0435322

	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм
	т
	0,043456

	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм
	т
	0,00006

	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм
	т
	0,03475

	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм
	т
	0,0211266

	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42
	т
	0,02019233

	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,0608433

	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46
	т
	0,0087066

	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55
	т
	0,0269

	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0,1569183

	Електроди зварювальні Monolith УОНИ-13/55 Плазма 3 мм(
або аналог)
	т
	0,01971

	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,14912

	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42
	т
	0,1873349

	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт
	т
	0,176

	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі
	т
	0,0209796

	Гідроізол
	м2
	13,86

	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"
	т
	0,3896217

	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена
	м2
	39,29553

	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К
	10м2
	1,26

	Азбестоцементна суміш
	м3
	0,004681

	Ацетилен газоподібний технічний
	м3
	0,036

	Ацетилен газоподібний технічний
	м3
	0,09

	Папір шліфувальний
	м2
	133,54291

	Папір шліфувальний
	м2
	78,77894

	Дрантя
	кг
	138,41439

	Піна вогнетривка 750мл SOUDAFOAM FR
	бал
	4

	Піна водостійка 750мл SOUDAL
	бал
	20

	Ґрунтовка глибокого проникнення
	л
	138,86818

	Грунтовка "Knauf Tiefengrund"
	л
	407,45414

	Замазка захисна
	кг
	39,67944

	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм
	шт
	2,77557

	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм
	шт
	21,60583

	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	2,59529

	Клей казеїновий
	т
	0,0000576

	Клей для обоев Bostik Wet Room (або аналог)
	кг
	2985,0183

	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011
	т
	0,000066

	Лак бітумний, марка БТ-123
	т
	0,0282774

	Лак масляний
	т
	0,013515

	Фарба акрило-поліуретанова кольоростійка stancolac 8005
(або аналог)
	т
	0,0845

	Лак, марка 177
	т
	0,001866

	Оліфа натуральна
	кг
	8,4752

	Звукоізоляційна стрічка з пінополіуретану,  аналог
Dichtungsband (Діхтунг) KNAUF 
	1000м
	3,87216

	Стрічка д/швів ГКП 45х 20 м самоклеюча армуюча
(серпянка)
	м.п.
	12735,0839

	Стрічка зовнішня гідроізоляційна ALENOR бутилкаучукова
гідроізоляційна BT, або аналог
	1м
	1979,32

	Двухстороння герметизувальна (бутилкаучукова) стрічка К-2
шириною 25мм
	1м
	237,33

	Стрічка ПСУС , аналог ALENOR internal (або аналог)
	1м
	1979,32

	Стрічка внутрішня пароізоляційна ALENOR internal (або
аналог)
	1м
	989,66

	Стрічка самоклеюча 3х50мм
	м
	792,05

	Стрічка для пароізоляції "Eurovent ALUFIX" 75мм х50м
	м
	548,63333

	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
	кг
	2,67

	Клейка стрічка 3M армована 50 мм 50 м  (або аналог)
	м
	282

	Стрічка ущільнювальна  шириною 30 мм
	м
	9260,949

	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-
12мм
	м2
	1,26

	Мастика бітумно-гумова покрівельна
	т
	0,068796

	Мастика бітумна
	т
	0,02835

	Клоччя просочене
	кг
	39,832

	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)
	м
	705

	Супердифузійна мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic  (або
аналог)
	м2
	425,898

	Плівка полівінілхлоридна декоративно-опоряджувальна
самоклейна, марка ПДСПО-12
	1000м2
	0,000428

	Плівка поліетиленова
	м2
	946,3925

	Пластиковий кутик
	м
	725,0689

	Антікорозійна стрічка 50мм (10 м)
	рулон
	2

	Плінтуси для підлог з пластикату
	м
	9,54

	Планка прижимна ( із оцинкованної сталі)
	м
	119,14

	Фартук із оцинкованної сталі (відлив)
	м
	26,6

	Плінтус (кромка) Doellken на стіну (32х5)
	м
	2136,8368

	Галтель Doellken (25х25)
	м
	2136,8368

	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]
	кг
	5,446

	Жмут смоляний
	кг
	10,14128

	Грати вентиляційні 200х250 мм
	шт
	27

	Ревізійні металеві дверцята з замком 400х300мм
	шт
	36

	Грати вентиляційні регульовані
	шт
	4

	Рядно
	м2
	33,61376

	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка
ТГ-350
	м2
	444,2928

	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350
	м2
	36,33788

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм
	шт
	7,41312

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм
	шт
	0,8736

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм
	шт
	2,446

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм
	шт
	0,9999

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм
	шт
	0,2424

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм
	шт
	1,10292

	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм
	шт
	21,4956

	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм
	шт
	41,99

	Сталь листова, товщина 14 мм
	т
	0,002

	Сталевий прокат. Сталь листова.
	т
	8,38360712

	Гвинт М6
	шт
	680

	Сталь кругла
	т
	0,2526

	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм,
товщина 4-5 мм
	т
	0,0094

	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм,
товщина 4-5 мм
	т
	0,0594

	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп,
ширина поличок 35-56 мм
	т
	0,033912

	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані
	м
	2826,42

	Профіль кутовий з сіткою зі скловолокна і крапельником CT
340 D/29.2
	м
	229,38

	Анкер забивний FZEA II 10x4
	шт
	56

	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,4568326

	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0025

	Анкер распорний (або химічний)
	шт
	260

	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,02788

	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм
	т
	0,0005426

	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм
	т
	0,0006075

	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,01503

	Тканина мішкова
	10м2
	32,971896

	Шліфкруги
	шт
	0,5292

	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон
	кг
	0,02

	Шпаклівка клейова
	т
	0,000095

	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг
	кг
	8286,3846

	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus 25 кг
	кг
	9146,15

	Клеюча сумiш "flex" для плитки з природного та штучного
каменю, аналог Ceresit СМ 117 pro
	кг
	48,7

	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм  Ceresit 
СЕ 40 aguastatic
	кг
	571,2826

	Фуга Ceresit CE 43 (або аналог)
	кг
	496,20775

	Захист для швів та плитки  Ceresit  СТ 10
	л
	2,59

	Ремонтна суміш Ceresit RS 88
	кг
	83,09757

	Ґрунтовка адгезійна Ceresit R777 
	кг
	567,20371

	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин
Ceresit  СD 30
	кг
	2024,05

	Суміш для анкеровки Ceresit  СX 5
	кг
	75

	Сумiш ППС (для приклеювання пiнополiстирольних плит)
Ceresit СT 83
	кг
	1350

	Сумiш ППС (для приклеювання та захисту
пiнополiстирольних плит) Ceresit СT 85 (або аналог)
	кг
	2410

	Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17
	л
	281,42

	Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер
	л
	1096,86918

	Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер
	л
	3868,8087

	Ґрунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна (або
аналог)
	л
	1387,6605

	Ґрунтовка універсальна EcoShtuk вапняна Lime primer  (або
аналог)
	л
	112,87584

	Штукатурка Polimin ШЦ-2 (або аналог)
	кг
	65805

	Шпаклівка вапняна Polimin EcoShtuk Multi-Finis (або аналог)
	кг
	2821,896

	Штукатурка Ceresit цементно - вапняна (або аналог)
	кг
	15210

	Суміш універсальна Ceresit(або аналог)
	кг
	1206

	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована. (Iнтер'єрна
матова латексна фарба IN 52 SUPER (або аналог)
	л
	6320,11884

	Фарба вапняна PRIMALEX Fortec мат білий  (або аналог)
	л
	313,544

	Гайка М10
	шт
	680

	Гайка М6
	шт
	680

	Дюбелi 6х40мм пластик гриб
	шт
	3152,3632

	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см
	м3
	0,608737

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт
	м3
	0,0026975

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	2,010799

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,373032

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт
	м3
	0,09036

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,299709

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,22478

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт
	м3
	0,735156

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт
	м3
	0,879224

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,0006912

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,0132245

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт
	м3
	0,076691

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт
	м3
	0,7193016

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина
75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	27,080704

	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт
	м3
	0,0004508

	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини,
 товщина 32-70 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,382725

	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-
60 мм, ІІ сорт
	м3
	0,3576

	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм
	шт
	4,8216

	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 2,8 мм
	м
	124,5728

	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі
неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 3 мм
	м
	129,662

	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стінки 4 мм
	м
	50,1696

	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	12

	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	58

	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	2

	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм
	м
	3,05

	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм
	м
	1,7

	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм
	м
	7,3

	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки
15, 20, 25, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм
	м
	0,4

	Труба монтажна для блискавкозахисту D20 К -201
	шт
	6

	Зажим UD-20 для труби D20 К -203
	шт
	18

	Коробка для фасадного з'єднання К-681
	шт
	6

	Зажим натяжний К -271
	шт
	12

	Злучник контрольного з'єднання С-031
	шт
	6

	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного
проходу 100 мм, товщина стінки 8,3 мм
	м
	5,3

	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного
проходу 150 мм, товщина стінки 9,2 мм
	м
	76,5

	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного
проходу 200 мм, товщина стінки 10,1 мм
	м
	81

	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного
проходу 100 мм
	м
	36,72

	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного
проходу 300 мм
	м
	4

	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного
проходу 400 мм
	м
	24,5

	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	4

	Труба ПВХ D20 жорстка гладка Sokol 2м
	м
	25,25

	Труба ПВХ D32 жорстка гладка Sokol 2м
	м
	7,07

	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм
	м
	7

	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм
	м
	2,5

	Труби зливової каналізації з ПВХ діаметром 110х2,2 мм
	м
	24

	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм
	м
	17,112

	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм
	м
	16,648

	Коліно ПВХ  діам. 110/87, 110/90
	шт
	2

	Ревізія  ПВХ діам. 110 мм
	шт
	4

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 20х2,8 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS020RCT
	м
	33,1574

	Труби поліпропіленові  EVO PP-RCT  20х2,3, аналог WAVIN
EKOPLASTIK
	м
	189,9733

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 25х3,5 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS025RCT
	м
	136,815

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 32х4,4 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS032RCT
	м
	48,756

	Труби поліпропіленові EVO PP-RCT  д32х3,6, аналог
WAVIN EKOPLASTIK
	м
	5,326

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 40х5,5 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS040RCT
	м
	22,44

	Труби поліпропіленові EVO PP-RCT  д 40х4,5, аналог
WAVIN EKOPLASTIK.
	м
	14,897

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 50х6,9 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS050RCT
	м
	12,8144

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 63х8,6 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS063RCT
	м
	13,95

	Труби поліпропіленові PN 28 армована, діам. 75х8,4 мм,
аналог Ekoplastik Stabi Plus STRS075RCT
	м
	0,896

	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	166

	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм
	шт
	13

	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм
	шт
	5

	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	1

	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм
	шт
	76

	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм
	шт
	63

	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм
	шт
	14

	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм
	шт
	3

	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм
	шт
	1

	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм
	шт
	5

	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм
	шт
	4

	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20 мм
	шт
	11

	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм
	шт
	2

	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х63 мм
	шт
	2

	Муфта діам. 20 мм
	шт
	55

	Муфта діам. 25 мм
	шт
	39

	Муфта діам. 32 мм
	шт
	15

	Муфта діам. 40 мм
	шт
	10

	Муфта діам. 50 мм
	шт
	2

	Муфта діам. 63 мм
	шт
	3

	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм
	шт
	25

	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм
	шт
	2

	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм
	шт
	126

	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм
	шт
	408

	Американка 1/2"
	шт
	252

	Гнучкий шланг для підкл. умивальнику  L=40 см
	шт
	252

	Гнучкий шланг для підкл. унітазів ВВ  L=40 см
	шт
	63

	Хрестовина діам. 40 мм
	шт
	6

	Хрестовина діам. 32 мм
	шт
	2

	Планка монтажна із внутрішньою різьбою з поліпропілену
діам. 20х1/2" мм
	шт
	12

	Кран кульовий муфтовий ВН Ду 15
	шт
	775

	Комплект термостатичний радіаторний прямий Giacomini
R470FX013 1/2"
	шт
	166

	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм
	шт
	28

	Клапан зворотній до водонагрівача
	шт
	63

	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм
	шт
	8

	Кран кульовий ду50
	шт
	3

	Кронштейн настінний прогумований радіаторний 170 мм
	шт
	332

	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм
	шт
	6

	Хомут із шурупом діам. 50/63 мм
	шт
	6

	Хомут із шурупом діам. 20/25 мм
	шт
	311

	Хомут із шурупом діам. 32/40 мм
	шт
	66

	Хомут із шурупом діам. 50-63 мм
	шт
	62

	Хомут металевий діаметр 70-80 мм 2_1/2" M8 із вкладишем
epdm, аналог Walraven BIS 2S
	шт
	33

	Хомут із шурупом діам. 50/63 мм
	шт
	25

	Хомут із шурупом діам. 108 мм
	шт
	33

	Хомут металевий діаметр 104 - 112 мм 4" M8 із вкладишем
epdm, аналог Walraven BIS 2S 
	шт
	35

	Комплект футорок 1/2" мм
	шт
	166

	Гофротруба Professional з протяжкою із самозатухаючого
ПВХ d20
	м
	3383,5

	Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм
	шт
	2

	Труба  з ПВХ для внутрішньої каналізації диам. 50,
довжиною L=1 м, аналог Wavin
	шт.
	34

	Труба з ПВХ для внутрішньої каналізації диам. 110,
довжиною  L=1 м, аналог Wavin
	шт.
	41

	Коліна каналізаційні іх ПВХ 45 град. діам. 50 мм, аналог
Wavin
	шт
	26

	Колiна каналiзацiйнi із ПВХ 45 град. дiам. 110 мм, аналог
Wavin
	шт
	18

	Колiна каналiзацiйнi із ПВХ  88 град. дiам. 50 мм, аналог
Wavin
	шт
	18

	Трiйники каналiзацiйнi із ПВХ дiам. 50х50 мм, аналог Wavin
	шт
	22

	Трiйники каналiзацiйнi із ПВХ  дiам. 110х110 мм, аналог
Wavin
	шт
	5

	Трiйники каналiзацiйнi перехідні із ПВХ   дiам. 110х50 мм,
аналог Wavin
	шт
	12

	Хрестовина каналiзацiйна коса. iз полiпропiлену дiам.
110/110 мм, аналог Wavin
	шт
	6

	Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб  із ПВХ дiам.
110х50 мм, аналог Wavin
	шт
	1

	Сифон для умивальника не хромований
	шт
	56

	Ревiзiя до каналiзацiйних труб із ПВХ діам. 110 мм, аналог
Wavin
	шт
	4

	Клапан зворотній ду15
	шт
	63

	Колiно до унiтазу дiам. 110 мм (гофра)
	шт
	63

	Гільза протипожежна МК ІІ, діаметр 104-113, аналог
Pacifayer 
	шт
	36

	Плити теплоізоляційні із мінеральної КНАУФ (або аналог)
	м3
	23,66349

	Плити теплоізоляційніг Izovat товщиною 150мм  міцністю на
стиск 0,03 МПа (або аналог)
	м2
	2505,976

	Базальтова вата BauGut AKUSTIK 45 (або аналог)
	м3
	236,78155

	Теплоізоляція зі спіненого поліетилену фольгована з
липким шаром товщ. 10 мм
	10м2
	31,68

	Теплоізоляція товщ. 20 мм для труб діам. 25 мм, аналог K-
FLEX
	пм
	4

	Теплоізоляція товщ. 20 мм для труб діам. 32 мм, аналог K-
FLEX
	пм
	55,2

	Теплоізоляція товщ. 20 мм для труб діам. 40 мм, аналог K-
FLEX
	пм
	120

	Теплоізоляція товщ. 20 мм для труб діам. 50 мм, аналог K-
FLEX
	пм
	66,4

	Теплоізоляція товщ. 20 мм для труб діам. 63 мм, аналог K-
FLEX
	пм
	75

	Теплоізоляція товщ. 20 мм для труб діам. 75 мм, аналог K-
FLEX
	пм
	4

	Теплоізоляція товщ. 30 мм для труб діам. 100 мм, аналог K-
Flex PE
	пм
	66

	Плити теплоізоляційні CARBON ECO  SWEETONDALE (або
аналог)
	м3
	51,24123

	Скловолокно малярне, аналог Wellton Premium W 50
	м2
	10221,4263

	Вироби із нержавіючої сталі
	м2
	12,5

	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів
30 мм
	т
	0,000023632

	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для
залізниці широкої колії
	шт
	3

	Плакат попереджувальний
	шт
	1

	Стопор підлоговий, аналог MVM M-25 SS. Колір - срібло
	шт
	43

	Блок дверний МДФ
	шт
	152

	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30 ЄвроСтандарт,
 полімерне порошкове напилення (антивандальне),2
металевих     листа гнутого перетину товщиною 1,5 мм
кожен. Ширина полотна 800-1000мм. (або аналог)
	шт
	58

	Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ30 ЄвроСтандарт,
 полімерне порошкове напилення (антивандальне),2
металевих      листа гнутого перетину товщиною 1,5 мм
кожен. Ширина полотна 1000-1300мм. (або аналог)
	шт
	14

	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса складальної
одиниці понад 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0077806

	Металеві конструкції
	т
	0,787366

	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0515

	Металоконструкції опорної рами з циліндричного
телескопічного відводу
	кг
	86

	Опори ковзні
	шт
	20

	Опори нерухомі
	т
	0,0072

	Блок дверний зовнішній металопластиковий, двері
одностулкові. Профіль, аналог : Aluplast, SCHUCO, REHAU,
Kommerling або     аналог. Т-образна стулка - 120 мм з
профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,
5 мм) або аналог. Коробка -70  мм     з профілю - сталевий
гнутий, квадратний  (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок -
"антипаніка"  TESA дві точки запирання.  Петлі - 3     шт.  
Roto (вир-ва Німеччина). Заповнення : склопакет
двокамерний , формула склопакета:   3х3i-12-4-12-3х3i  .
Ручка - "скоба".    Знизу   дверей  - відбійник з нержавіючого
листа. Алюмінієвий теплий поріг - 20 мм (з терморозривом).
Колір ущільнювача:  сірий.   Колір   профілю - RAl 9003, RAL
9010, RAL 9016. (двері  Д6)
	м2
	4,4599

	Блок дверний зовнішній металопластиковий, двері
одностулкові. Профіль, аналог : Aluplast, SCHUCO, REHAU,
Kommerling або      аналог. Т-образна стулка - 120 мм з
профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,
5 мм) або аналог. Коробка -70   мм      з профілю - сталевий
гнутий, квадратний  (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок -
"антипаніка"  TESA дві точки запирання.  Петлі -  3      шт.  
Roto (вир-ва Німеччина). Заповнення : склопакет
двокамерний , формула склопакета:   3х3i-12-4-12-3х3i  .
Ручка - "скоба".     Знизу   дверей  - відбійник з
нержавіючого листа. Алюмінієвий теплий поріг - 20 мм (з
терморозривом). Колір ущільнювача:   сірий.    Колір  
профілю - RAl 9003, RAL 9010, RAL 9016. (двері  Д3)
	м2
	43,1268

	Блоки вiконнi металопластикові (1770*1500), з двокамерним
енергозберігаючим склопакетом  4і-10-4-10-4і. Профіль
Rehau Euro   70 (білий).  Фурнітура WinkHaus aktiv Pilot.
(або аналог)
	м2
	30

	Блоки вiконнi металопластикові (1150*1500), з двокамерним
енергозберігаючим склопакетом  4і-10-4-10-4і. Профіль
Rehau Euro     70 (білий).  Фурнітура WinkHaus aktiv Pilot.
(або аналог)
	м2
	27,6

	Блоки вiконнi металопластикові (600*1500), з двокамерним
енергозберігаючим склопакетом  4і-10-4-10-4і. Профіль
Rehau Euro       70 (білий).  Фурнітура WinkHaus aktiv Pilot.
(або аналог)
	м2
	7,2

	Блоки вiконнi металопластикові (1000*1700), з заповненням
сендвіч.  Профіль Rehau Euro        70 (білий).  Фурнітура
WinkHaus aktiv Pilot. (або аналог)
	м2
	6,8

	Блок дверний зовнішній металопластиковий, двері
двостулкові. Профіль: Aluplast, SCHUCO, REHAU,
Kommerling або аналог. Т-    образна стулка - 120 мм з
профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,
5 мм) або аналог. Коробка -70 мм з    профілю   -  сталевий
гнутий, квадратний  (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок -
багатозапірний, аналог FUHR (вир-ва Німеччина).   Петлі -
6 шт.,   аналог  Roto (вир-ва Німеччина). Заповнення :
склопакет двокамерний , формула склопакета:   3х3i-12-4-
12-3х3i   .   Ручки - "скоби" .   Знизу дверей  - відбійник з
нержавіючого листа. Алюмінієвий теплий поріг - 20 мм (з
терморозривом). Колір   ущільнювача: сірий.   Колір
профілю - RAl 9003, RAL 9010, RAL 9016.(двері  Д4)
	м2
	24,54

	Блок дверний внутрішній металопластиковий, двері
двостулкові. Профіль: Aluplast, SCHUCO, REHAU,
Kommerling або аналог. Т-   подібна стулка - 120 мм з
профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,
5 мм). Коробка -70 мм з профілю -    сталевий   гнутий,
квадратний  (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок -
однозапірний, аналог FUHR (вир-ва Німеччина). Петлі - 6
шт.,  аналог  Roto   (вир-ва Німеччина). Заповнення :
склопакет однокамерний з загартованного скла, формула
склопакета:  4ESG_SE-16-4_ESG_SE.   Ручка - "скоба". 
Знизу дверей  - відбійник з нержавіючого листа. Блок -
безпороговий. Колір  ущільнювача: сірий. Колір профілю -  
RAl 9003, RAL 9010, RAL 9016. (Д1-а)
	м2
	25,6608

	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям,
шириною до 300 мм, аналог Rannila
	м
	261,063

	Дошки підвіконні пластикові, ширина до 600 мм, ESTERA
(або аналог)
	м
	238,7412

	Балки із суцільної деревини з двома черепними брусками,
переріз 150х130 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ2 30-
46.15.13
	м3
	0,82215

	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
	м2
	38,70993

	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм
	м2
	27,72308

	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40
мм
	м2
	113,908

	Щити з дошок, товщина 50 мм
	м2
	16,2

	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо
	т
	0,0206

	Заглушки пластикові ESTERA (або аналог)
	компл.
	172

	Металевий утепленний люк на покрівлю протипожежний
	шт
	2

	Поручень для інвалідів для умивальника  стіна-підлога, ф
32мм - 530х710х800мм, аналог модель PM-05
	шт
	7

	Поручень жорстко закріплений з нержвіючої сталі 600х275
мм, аналог KOLO Lehnen Concept  pro Артикул: L60301000
	шт
	7

	Поручень поворотний з нержвіючої сталі 700х245 мм,
аналог Kolo  Lehnen Concept pro Артикул:  L60402000
	шт
	7

	Поручень для інвалідів для ванни прямий 20см, ф19
	шт
	14

	Профіль Armstrong Javeline, L= 1200мм
	шт
	20

	Профіль поперечний Amstrong Javelin,  L= 600мм
	шт
	20

	Профіль напрямний , L= 3700мм
	шт
	4

	Профнастил  НС-44 0.45 з матовим покриттям Ral  мат 
	м2
	39,882

	Грати антивандальні з замком
	шт
	1

	Профіль пристінний Amstrong Javelin  3,6 м
	м
	13,176

	Профіль холодногнутий напрямний UD 28х27, аналог  Knauf
	м
	2243,0547

	Профіль холодногнутий стійковий CD 60/27 
	м
	3085,0422

	Профіль холодногнутий напрямний UD 28х27, аналог  Knauf
	м
	1977,51

	Профіль холодногнутий стійковий CD 60/27, аналог   Knauf
	м
	4091,4

	Профіль холодногнутий стійковий CW 100 (0,6 мм), аналог  
Knauf
	м
	6480,49

	Профіль холодногнутий напрямний UW 100 (0,6 мм),
аналог  Knauf
	м
	2232,4012

	Пiдвiс прямий CD 60/27, аналог  Knauf
	шт
	6181,627

	Тяга підвісу
	шт
	2090,627

	Однорівневий з"єднувач профілів типу "краб"
	шт
	5077,237

	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий
	шт
	895,983

	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
	т
	0,00272

	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм
	т
	0,03223

	Метизи (дюбеля)
	кг
	4,5

	Ванни акрилові Cersanit, з пластмасовими випуском,
сифоном, переливною трубою та переливом, розмір
170х70см
	комплект
	63

	Вентилятор канальний ВЕНТС ЛД К 125, N=16 Вт
	шт
	63

	Кронштейн під підвіконня L-образний
	шт
	507

	Кутик монтажний L-образний
	шт
	7191

	Таблички інформатори тактильні для незрячих ТІП
табличка "Брайл" ( з надписом: "Вихід")
	шт
	2

	Таблички інформатори тактильні для незрячих ТІП
табличка "Брайл" ( "Жовте коло")
	шт
	7

	Таблички інформатори тактильні для незрячих ТІП
табличка "Брайл" ( з надписом "Пандус")
	шт
	2

	Таблички інформатори тактильні для незрячих ТІП
табличка "Брайл" (таблички з номерами кімнат)
	шт
	7

	Таблички інформатори тактильні для незрячих ТІП
табличка "Брайл" (мнемосхема)
	шт
	1

	Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зібраному вигляді, діаметр
патрубка 280 мм
	шт
	1

	Двері сталеві штамповані для вентиляційних камер, розмір
500х1250 мм
	шт
	2

	Витяжка кухонна Aldo 60 WH аналог
	шт
	63

	Мийка кухонна кутова вбудована 
	шт
	63

	1 секція біметалевого радіатора
	шт
	995

	Умивальник Kolo Nova Pro 65 без перешкод код М38155000
	шт
	7

	Змішувач для раковини Germece  або аналог
	комплект
	63

	Змішувачі для мийок Mixxen inox аналог
	комплект
	63

	Змішувачі для ванн, Mixxen IQ хром  або аналог
	комплект
	63

	Огородження із нержавіючої сталі комплектна поставка.
	м
	212,2

	Умивальник з отвором 605х485 мм President 60 Cersanit
або аналог
	комплект
	56

	Унітаз "Компакт" ЕКО E031 3/6 л з бачком та сидінням
дюропласт Сersanit, або аналог
	шт
	56

	Унiтаз для МГН, аналог  Kolo Nova Pro з сидінням та
кришкою  
	шт
	7

	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм
	шт
	2

	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1
та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм
	шт
	1

	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм
	шт
	2

	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм
	шт
	2

	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6
МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм
	шт
	1

	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм,
прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм
	м2
	310

	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм,
прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до
1000 мм
	м2
	310

	Повітроводи гнучкі, діаметр 120 мм
	м2
	22,12

	Фільтр сітчастий Ду 50
	шт
	1

	Клапан зворотній Ду 50
	шт
	1

	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм
	м
	1

	Глина звичайна
	м3
	2,118

	Вода
	м3
	1391,40177

	Стрижнева арматура діаметр 6-12 мм
	100кг
	41,658

	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм
	100кг
	1,2307093

	В'язальний дріт
	100кг
	0,466211

	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною
жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2
	1000м
	0,05

	 Стрічка K-Flex 50 ММ 
	м
	539,546

	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності
10.9
	т
	0,0002289

	Дюбель пластиковий 10/6х60
	шт
	500

	Глухарі
	100шт
	0,62

	Кронштейн настінний та стельовий TPDG 345 A2
	шт
	168

	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
	т
	0,274721

	Блискавкоприймач для комину, Н=1.5м
	шт
	3

	Блискавкоприймач для комину, Н=3м
	шт
	1

	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,1097

	Сталь кутова 32х32 мм
	т
	0,19

	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,0315

	Штаба стальна 40х4мм
	м
	8

	Комплект безмуфтового заземлення, D20 L3000
	шт
	3

	Втулки ущільнювальні
	шт
	2283,84

	Ацетон технічний, І сорт
	т
	0,01782

	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,0009739

	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0050562

	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,00000096

	Ґрунт DekArt ГФ-021 червоно-коричневий ( https://epicentrk.
ua/ua/shop/gruntovka-gf-021-dekart-krasno-korichnevyy-mat-2-
8-   kg.html) (або аналог)
	т
	0,0314582

	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н,
вищий сорт
	т
	0,000028

	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт
	т
	0,00504

	 Розчинник Сольвент нафтовий UniSil (Або аналог)
	т
	0,00524304

	Лак БТ-577
	т
	0,0517

	ФАРБА ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ "ЛЮКС-БЕТОН" ТМ
KHIMREZERVPRO
	т
	0,002016

	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт
	т
	0,2752294

	Розчинник, марка Р-4
	т
	0,0001883

	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт
	т
	0,00001

	Емаль ХВ-785 біла
	т
	0,00006

	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00035

	Емаль антикорозійна ПФ-115
	т
	0,0098326

	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00002

	Емаль алкідна Bellini ПФ-115 сірий глянець
	т
	0,1291453

	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна
	т
	0,0002099

	Водний розчин нітрата та карбоната натрію
	м3
	1,346633

	Калій їдкий технічний
	м3
	0,00042

	Паста антисептична
	т
	0,006075

	Полімерцементна шпаклівка
	кг
	0,50274

	Бордюр тротуарний (поребрик)
	м
	610

	Шахтна затяжка зш10.2.5п
	шт
	142

	Шахтна затяжка ЗШ 5.2.5
	шт
	18

	Камінь бортовий. Бордюр дорожній. 
	м
	520

	Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5,
діаметр до 2,5 м, маса до 5 т
	м3
	0,37248

	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та
каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та
шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр
1000 мм
	м
	2,89344

	Плита перекриття КЦП1-10-1
	шт
	4

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше
	м3
	615,80286

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше
	м3
	55,3959

	Щебінь АС-5 20-30
	м3
	24,0176

	Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм
	м3
	377,63334

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400
	м3
	0,00144

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300
	м3
	4,779

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300
	м3
	42,25394

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300
	м3
	2,12625

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М200-300
	м3
	26,55

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М200-300
	м3
	8,505

	Клинець, марка 300
	м3
	2,4426

	Кам'яний дріб'язок, марка 300
	м3
	4,8852

	Пісок природний, збагачений
	м3
	497,1465

	Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм,
 марка М800
	м3
	238,2897

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні), що застосовуються у верхніх шарах
покриттів, дрібнозернисті, тип А
	т
	15,91456

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 2
	т
	35,11

	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах
покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1
	т
	0,426

	Пісок природний, рядовий
	м3
	382,66752

	Піщано-гравійна суміш. Склад суміші: 2/3 гравій (фракція 5-
10)+ 1/3 пісок
	м3
	36,05

	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100
	1000шт
	16,146428

	Керамзит наповнювач для легких бетонів та підлог, фракція
0-5мм
	м3
	3,8625

	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400
	м3
	59,81931

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм
	м3
	137,273718

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], 
крупність заповнювача  більше 40 мм, марка за
морозостійкістю 250
	м3
	1,3804

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	12,036

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	0,235123

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	17,8752

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	458,55477

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм
	м3
	0,0082

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача 10 мм і менше
	м3
	1,95728

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50
	м3
	0,87864

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	7,261909

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
	м3
	136,173018

	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М25
	м3
	0,4175

	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50
	м3
	7,1154

	Розчин азбоцементний
	м3
	0,03264

	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3
	м3
	0,13505

	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5
	м3
	0,00072

	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30
[М400] [МРЗ200]
	м2
	4220,59452

	Плитки бетонні зовнішні тактильні попереджувальні жовтого
забарвлення (на всю товщину плитки), розміром
400х400х60, аналог   Сальдо
	м2
	6,4

	Газобетонний блок UDK (або аналог)
	м3
	22,3555

	Вартість грунту
	м3
	11,43

	Розетка для сповіщувача Р-96
	шт
	265

	Ревізійній колодязь К -683
	шт
	6

	Коробка вогнестійка TFB-105P 4х6
	шт
	9

	Перехідник SMA Male ( штекер) на F Female
	шт
	1

	Кран- комплект HW-25-52 Nkd-2 Fire-Stop (комплектація
згідно лист 4 РП 091/2023-ВК.СО)
	шт
	10

	Стрічки з берилієвої бронзи марки БрБ2, ширина 140 мм,
товщина 1,2 мм
	т
	0,001512

	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0
мм
	т
	0,1380196

	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини,
діаметр 8-10 мм
	т
	0,00003266

	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40
	т
	0,003794

	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм
	10м
	7,704

	Муфта, діаметр 20 мм
	10шт
	8,3996

	Муфта, діаметр 25 мм
	10шт
	20,58

	Муфта, діаметр 32 мм
	10шт
	4,192

	Муфта, діаметр 40 мм
	10шт
	3,32

	Муфта, діаметр 50 мм
	10шт
	1,2224

	Муфта, діаметр 63 мм
	10шт
	1,784

	Перехід, діаметр 20х16 мм
	10шт
	0,7304

	Перехід, діаметр 25х20 мм
	10шт
	2,94

	Перехід, діаметр 32х25 мм
	10шт
	1,048

	Перехід, діаметр 40х32 мм
	10шт
	0,83

	Перехід, діаметр 50х32 мм
	10шт
	0,3056

	Перехід, діаметр 63х50 мм
	10шт
	0,446

	Перехід, діаметр 75х63 мм
	10шт
	0,012

	Трійник прямий, діаметр 20 мм
	10шт
	4,1998

	Трійник прямий, діаметр 25 мм
	10шт
	16,905

	Трійник прямий, діаметр 32 мм
	10шт
	4,454

	Трійник прямий, діаметр 40 мм
	10шт
	2,905

	Трійник прямий, діаметр 50 мм
	10шт
	0,6112

	Трійник прямий, діаметр 63 мм
	10шт
	0,892

	Трійник прямий, діаметр 75 мм
	10шт
	0,028

	Кутник прямий, діаметр 20 мм
	10шт
	1,4608

	Кутник прямий, діаметр 25 мм
	10шт
	5,88

	Кутник прямий, діаметр 32 мм
	10шт
	2,096

	Кутник прямий, діаметр 40 мм
	10шт
	1,4525

	Кутник прямий, діаметр 50 мм
	10шт
	0,382

	Кутник прямий, діаметр 63 мм
	10шт
	0,5575

	Коліно сталеве ду25
	шт
	2

	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3
мм
	шт
	6

	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5
мм
	шт
	11

	Трійникиі металевий, діаметр 25х15х25
	шт
	3

	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20,
діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 4 мм
	шт
	2

	Трійники під встановлення термоперетворювача опору
(Семпал)
	шт
	1

	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр
умовного проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина
стінки 76х3,5-57х3 мм
	шт
	9

	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр
умовного проходу 80х65 мм
	шт
	1

	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного
проходу 50х32 мм
	шт
	2

	Зганяння американка 2" пряме VALTEC VTR.341.N, або
аналог 
	шт
	3

	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного
проходу 65х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки
76х3,5-57х3 мм
	шт
	3

	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту
марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше,
діаметр 8,3 мм
	10м
	0,00555

	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм
	10м
	0,04897

	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм
	т
	0,0001246

	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр
100 мм
	1000шт
	0,018

	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
50 мм
	1000шт
	0,029

	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр
100 мм
	1000шт
	0,004

	Аргон газоподібний, сорт 1
	м3
	0,24442

	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1
	т
	0,00031

	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм
	кг
	4,3343

	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	5,947

	Стрічка сигнальна "Обережно кабель!" шириною 500 мм
	шт
	166

	Бірка маркувальна
	100шт
	10,89418

	Бобишки
	шт
	12

	ФУМ стрічка, 15 м
	шт
	9

	ФУМ стрічка, 20 м
	шт
	4

	Брезент
	10м2
	0,001512

	Протипожежна муфта ППМ-25
	шт
	252

	Протипожежна муфта ППМ-32
	шт
	81

	Протипожежна муфта ППМ-40
	шт
	27

	Втулка В54, В59
	100шт
	5,7332

	Утримувач К188
	100шт
	6,968

	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,0347

	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ
	100шт
	9,695

	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	213,4602

	Шуруп універсальний 4,0х25
	100шт
	11,8665

	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	4,264

	Дюбель-цвях 6х40 мм ДБМ 
	шт
	29385,0408

	Дюбель-цвях 6х40 мм ДБМ (потай)
	шт
	21882,61

	Дюбель-цвях 6х60 мм ДБМ (потай)
	шт
	1948,9

	Стельвий дюбель (анкерний Bierbach)
	шт
	10

	Анкер рамний 10х152
	100шт
	9,48

	Анкер дворозпірний з гайкою М10х150 мм
	100шт
	0,56

	Дюбель шуруп
	100шт
	12,16

	Заглушка У467, У469
	100шт
	12,675

	Кліпса монтажна
	шт
	1171

	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1х2х0,8
	1000м
	4,2243

	Кнопка К227
	100шт
	18,14288

	Резистори в асортименті
	100шт
	3

	Конструкція опорна
	т
	0,08496

	Кабельний лоток 300х60 мм, L=3м RKSM 630 FM
	шт
	14

	Кришка для лотка 300х60 мм, L=3м, DRLU 300 FS
	шт
	14

	Фіксатор кришки універсальний DKU 60 VA4310
	шт
	28

	Повздовжній /кутовий з 'єднувач в комплекті з болтами
RWVL 60 VA4301
	шт
	56

	Гак У625
	100шт
	0,02004

	Стрічка кіперна
	100м
	0,18

	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	2,2157

	Стрічка стяжна зубчаста
	т
	0,00016

	Муфти поліетиленові
	шт
	1771,12

	Наконечники алюмінієві для опресування 185-16-18а
	100шт
	0,4896

	Наконечники алюмінієві для опресування 240-20-20а
	100шт
	0,0612

	Злучник для дроту універсальний С -011
	шт
	10

	Тримач дроту L-120
	шт
	200

	Пластина-скоба тримача дроту К -308
	шт
	200

	Тримач полоси металевий Н -039
	шт
	6

	Наконечники кабельні
	100шт
	0,066

	Наконечники кабельні
	шт
	42

	Нитки швейні
	кг
	0,09

	Прикінцевлювач маркувальний А671
	100шт
	0,2454

	Очіс льняний
	т
	0,0079312

	Паронітові прокладки
	100шт
	0,43

	Патрони Д або К довгі
	100шт
	217,711

	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,0132

	Патрубок У-477
	100шт
	22,815

	Перемичка заземлювальна
	шт
	13

	Провід ПМВГ-0,35
	1000м
	0,06

	Ceresit D/03 СТ340 профіль кутовий із ПВХ із вбудованою
склосіткою (або аналог)
	п.м.
	337,15

	Профіль стартовий (цокольний) алюмінієвий перфорований
150 мм, аналог Masterplast Thermomaster US 150 мм
	п.м.
	92,5

	Профіль примикаючий віконний з склосіткою СТ340А/03
	п.м.
	962,76

	Рамка для написів РПМ55Х15
	100шт
	0,28

	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням,
неармований, для газоподібних робочих  середовищ,
робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм
	м
	38

	Гумові віброопори, тип БГ 40х30 55sh М8х23 мм
	шт
	4

	Скоба будівельна К853
	100шт
	0,78

	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	108,0999

	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731
	100шт
	25,6428

	Скоби будівельні
	кг
	136,5

	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм
	кг
	15,86

	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм
	кг
	17,88

	Труби полівінілхлоридні
	т
	0,01792

	Фольга мідна
	т
	0,003

	Хомут Х25У1
	100шт
	0,28

	Шайба квадратна К859/2
	100шт
	1,42

	Шина алюмінієва електротехнічна АД31Т, перерізом 80х6мм
	м
	2

	Компенсатор шиний гнучкий КШМ 80х10
	шт
	4

	Шина алюмінієва електротехнічна АД31Т, перерізом
80х10мм
	м
	4

	Пластини перехіні луджені МАОм 8х60х240
	шт
	6

	Електроди ВЛ-10, вольфрамові
	т
	0,000002204

	Труба гнучка гофрована двошарова із поліетилену ф110м
	м
	246

	Комплект стержневого уземлювача o16мм G-16/60
	шт
	6

	Дюбель тристороннього розпирання KPO 6x30 з шурупом
гіпсокартонним з потайною головкою FD 3,5х35 (100шт в уп.
) 
	упаковка
	90

	Хомут д/елект-ки (100шт в уп.) CT 3,6-250
	упаковка
	5

	Пластмасові хрестики для укладання плитки
	шт
	10659,9112

	Вазелін технічний
	т
	0,00028

	Вода дистильована
	м3
	0,00086

	Клей БМК5
	кг
	50,038

	Клей нітроглифталевий
	кг
	6,94

	Фарба емалева МО-1
	т
	0,01043

	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00031

	Моногідрат літію
	кг
	0,018

	Пароніт
	т
	0,00078

	Припой ПОС-18
	т
	0,079705

	Пропан-бутан технічний
	м3
	99,29163

	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,12525

	Пропан-бутанова суміш
	т
	0,00302

	Тавот
	кг
	1186,4673

	Лампа світлодіодна, 7Вт
	шт
	36

	Вимикач одноклавішний прихованої установки 10 А, 220 В,
ІР 20
	шт
	215

	Вимикач двоклавішний прихованої установки 10 А, 220 В, ІР
20
	шт
	71

	Реле тиску Danfoss KPI-35 0.2-8бар
	шт
	1

	Пристрій передавання пожежної тривоги GSM комунікатор
Kruiz-K
	шт
	1

	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева"
Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм
	кг
	6837,124

	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева"
Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм з додаванням кольору (або
аналог)
	кг
	7250,628

	Суміш для приклеювання та армування Ceresit CT 190 (або
аналог)
	кг
	28204,04

	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 з додаванням кольору (або
аналог)
	кг
	88,065

	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit СТ 15 silicone з
додаванням кольору(або аналог)
	кг
	1942,1325

	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 (затонована)
	кг
	808,23

	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 
	кг
	730,8375

	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення (або
аналог)
	м2
	3432,39925

	Клей для блоків Ceresit "CT 20" Газоблок і Піноблоків
	кг
	2736,25

	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна
	балон
	1

	Клей для мембран   DELTA-THAN 310 мл (або аналог)
	балон
	8

	Герметик силіконовий для герметизації швів, аналог Ceresit
CS15
	л
	21,5367

	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або
аналог)
	л
	247,3235

	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна
	л
	130,842

	Монтажна протипожежна піна TERMOPUR FIRESTOP B1
	л
	38,22

	Багатофункцiональна грунтовка Ceresit  R 766
	кг
	364,902

	Клей для вінілових покритів Ceresit UK 400
	кг
	740,488

	Самовирівнююча суміш Ceresit СN 69
	кг
	11886,804

	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 (або аналог)
	кг
	11263,55

	Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit 
CD 22
	кг
	16192,4

	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна  Ceresit  СT 77,
 зерно 0,8 - 1,2 мм
	кг
	3232,92

	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit CT 77 1D 0,8-1,2
мм (або аналог)
	кг
	528,39

	Бітуми нафтові дорожні в'язкі
	т
	0,01968

	Герметик фасадний для герметизації швів, аналог SOUDAL
SILIRUB WS l 600 мл
	л
	12,825

	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий,
 аналог Ceresit CS 16 (або аналог)
	л
	47,37

	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий,
 аналог Ceresit CS 16
	л
	30,36

	Герметик каучуковий
	л
	0,6

	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт
	кг
	4,8

	Очищувач для ізоляції K-FLEX
	л
	1,21

	Клей спеціальний вододисперсійний EXTRA для ПВХ
покриттів із полімерною основою Ceresit K188E
	кг
	110,95

	Різьба приварна 1/2"
	шт
	5

	Різьба приварна 1/2"
	шт
	2

	Різьба приварна 1/2"
	шт
	6

	Регулятор тиску Danfoss AVD, Dn20, 3 - 12 бар
	шт
	1

	Фільтр механічного очищення води косою VT.192.N
VALTEC, або аналог
	шт
	1

	Фіксатор Піраміда 30х40 мм (або аналог)
	шт
	9988,695

	Кран кульовий водорозбірний 1/2" зі знімним штуцером,
аналог Valtec VT.051
	шт
	1

	Кран кульовий водорозбірний Ду 50
	шт
	3

	Кран кульовий зі спускником 1/2" під датчик тиску та реле
	шт
	2

	Кран кульовий 1" з американкою
	шт
	1

	Вентилятор флюгарка  110 для плоскої покрівлі
	шт
	36

	Засувка з електроприводом Belimo SMD230A, діаметр 50 мм
	шт
	1

	Ковпак  над вентканалами  із листової гарячекатаної та
сортової сталі (індивідуалне виготовлення)
	м2
	10,5

	Фільтри для очищення води в трубопровода діаметром 15
мм
	шт
	63

	Манометр ДМ 05100 з триходовим краном 
	комплект
	7

	Манометр ОБМ-1-100х0,25МПа з триходовим краном 
	комплект
	1

	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]
	кг
	194,4348

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм
	шт
	25,564

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм
	шт
	58,8

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм
	шт
	15,72

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм
	шт
	12,45

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм
	шт
	3,82

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм
	шт
	5,575

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 65 мм
	шт
	0,08

	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 80 мм
	шт
	1

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм
	шт
	12,782

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм
	шт
	29,4

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм
	шт
	7,86

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм
	шт
	6,225

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм
	шт
	2,292

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм
	шт
	3,345

	Американка діаметр 50 мм
	шт
	3

	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 65 мм
	шт
	0,04

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 15 мм
	шт
	102,256

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 20 мм
	шт
	235,2

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 25 мм
	шт
	73,36

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 32 мм
	шт
	49,8

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 40 мм
	шт
	13,752

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 50 мм
	шт
	20,07

	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні,
муфтові], діаметр до 65 мм
	шт
	0,4

	Вироби із сталі з полімерним покриттям (парапет)
	м2
	32,51

	Вироби із сталі з полімерним покриттям 
	м2
	13,1

	Завіси повітряно-теплові WING W100EC
	шт
	1

	Сифон  хромований для умивальника
	шт
	7

	Сифони для кухонних мийок, діаметр 50 мм
	шт
	63

	Сифони для ванни, діаметр 50 мм
	шт
	63

	Термометри прямі в оправі
	шт
	2

	Шиповидна мембрана Ізоліт Profi 0,6 (або аналог)
	м2
	130,38676

	Профіль холодногнутий напрямний UD 28х27, аналог  Knauf
	м
	2687,949

	Профіль холодногнутий стійковий CD 60/27, аналог   Knauf
	м
	7615,8555

	Екструдований пінополістирол товщиною 100 мм,XPS
CARBON ECO 1180х580х100  (або аналог) 
	м2
	247,5

	Екструдований пінополістирол товщиною 50 мм, аналог
XPS CARBON ECO 1180х580х50
	м2
	1050,07

	Шпаклівка гіпсова на шов, аналог Knauf Uniflot
	кг
	3524,378

	Електроенергія
	кВт-год
	4,424

	Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна 300х300
	шт.
	44

	Поліуретанова тактильна плитка направляюча 300х300
	шт.
	250

	Клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2-14.4
двокомпонентний
	кг
	7,94

	Скоба СММ однолапкова d21-22
	шт
	10050

	Датчик тиску 0..10бар
	шт
	1

	Опорна подушка, габаритом 380х140(h)х380мм ОП-4-4
	шт
	2

	Поребрик  БР.100.20.8
	шт
	95,26

	Світильник світлодіодний, вмонтований, 30Вт, 220В, IP40
LED Panel Global
	шт
	83

	Світильник світлодіодний стельовий/настінний, 13Вт, 220В,
ІР65 CD LED-13
	шт
	19

	Свiтильник настінний з лампою LED потужністью 2х7Вт,
220В, IP20 НПО 3235Д
	шт
	18

	Світильник точковий 9-13Вт, 220В, IP40
	шт
	786

	Люстра світлодіодна, 75-100Вт, 220В, IP20
	шт
	126

	Датчик руху 360град., 220В; ІР20
	шт
	27

	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами
80х80х40мм IP55
	шт
	360

	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий W-08/AL
	1м
	510

	Смуга оцинкована для блискавкозахисту, W-4х40/ST
	1м
	20

	Телескопічна антенна 72-868 МГц 15dBi с магнитом 12-
36см F PAL Male Female для Т2 DVB-T HDTV FM радио
	шт
	1

	Розетка штепсельна прихованої установки двополюсна зі
захистним контактом 220 В, 16 А, ступінь захисту ІР 20
	шт
	937

	Розетка штепсельна прихованої установки двополюсна зі
захистним контактом 220 В, 16 А, ступінь захисту ІР 44
	шт
	433

	Рамка двомісна
	шт
	205

	Рамка 3-х місна
	шт
	180

	Коробка установочна під вимикачі і розетки
	шт
	510

	Коробка установочно-розгалужувальна під вимикачі і
розетки
	шт
	1146

	G.007 Коробка під автомат 2-4 з кришкою ( корпус)
	шт
	1

	Устаткування
	
	

	Свинцево-кислотний акумулятор 12В 7А/год
	шт
	2

	Свинцево-кислотний акумулятор 12В 7А/год
	шт
	2

	Свинцево-кислотний акумулятор 12В 18А/год
	шт
	1

	Блок живлення БЖ1230
	шт
	1

	Блок управління інформацією БКІ-02М
	шт
	1

	Пристрій формування спеціальних повідомлень ДМП03-
FM/MP
	шт
	1

	Пульт мікрофонний ПМН-12
	шт
	1

	Автоматичний вимикач 1-но полюсний C16А
	шт
	1

	Автоматичний вимикач 1-но полюсний C6А
	шт
	3

	Насосна станція пожежогасіння НС2-2-9/35 (або аналог)
	шт
	1

	Водонагрівач накопичувального типу з сухим теном V=100 л,
 2 кВт Termo Aliance (або аналог)
	шт
	63

	Система мовленнєвого оповіщення ( моноблок настінного
виконнання) ВЕЛЛЕЗн-120-200
	комплект
	1

	 Прилад розширення,  ППКП-П
	шт
	1

	Прилад  приймально-контрольний пожежний «ОМЕГА ПУ-
П» на  8 кілець 
	шт
	1

	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА
	шт
	20

	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА
	шт
	6

	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА
	шт
	4

	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА
	шт
	202

	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА
	шт
	63

	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА
	шт
	37

	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)
	шт
	45

	Лічильники холодної води ультразвуковий Qalcosonic 1 1/4"
	шт
	1

	Лічильники холодної води ультразвуковий Qalcosonic W1
1/2" (квартирний)
	шт
	63

	Ультразвуковий лічильник теплової енергії S1H 040G
Варіант 2. Модуль зв'язку RS232 
	шт
	1

	Ліфт пасажирський ЛП-0401 К, в/п 400кг V=1м/с, з
частотним регулятором головного приводу та приводу
дверей кабіни,5 зупинок  Hп=22,1 м. Машине відділення
верхнє. Кабіна "люкс"- не прохідна. Двері шахти та кабіни
650мм.Вогнестойкість IE30/ (ТОВ "Карат- Ліфткомплект")
	шт
	1

	Вогнегаситель порошковий ВП-9
	шт
	18

	Висушувачі для рушників електричні 700х470, 125Вт
	шт
	63

	Гучномовець настінний 3АС100ПН-2
	шт
	87

	Вертикальний багатоступеневий відцентровий електричний
насос  потужністю 0,75 кВт EUROINOX 40/50 M
	шт
	1

	Блок комутації адресний БКА-220
	шт
	1



Примітки.
Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.
Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту реконструкції генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на реконструкцію, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту реконструкції, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні, або мати відповідні якісні та технічні характеристики, що є не гіршими або якісно переважаючими ніж це передбачено цією тендерною документацією, та за умови, що прийняття до розрахунку відповідного еквіваленту забезпечить сумісність з визначеними проектною документацію технічними рішеннями та матеріалами в частині виконання робіт.
Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».
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